ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕРОБНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (юридична адреса: 04201, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20, офіс 318) повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчику об’єкту, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Збиральна, 14.

ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕРОБНІ ТЕХНОЛОГІЇ» КВЕД: 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів (основний). Займається утилізацією небезпечних відходів, в тому числі медичних. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря (наказ Міндовкілля від 09.03.2006 №108).

Основним технологічним обладнанням на підприємстві є піч (інсінератор) утилізації відходів методом піролізу виробництва «ATI INSINERATEURS MULLER» (Франція) модель С.Р.100, що відповідає вимогам Європейської директиви 2000/76/ЕС від 04.12.2000. Стаціонарні джерела на підприємстві наступні: № 1 – Труба печі (інсінератора); № 2 - Вивантаження золи із камери згорання (неорганізоване), № 3 – Бак (резервуар) інсінератора з дизпаливом. Валові викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря від стаціонарних джерел становлять: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) - 0,5980382 т/рік, вуглецю оксид – 0,391578148т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,588891812 т/рік, сірки діоксид - 0,07562628 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) (разом) - 0,00903775 т/рік, сажа - 0,000185234 т/рік, свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) - 0,000097500 т/рік, кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій) - 0,000005700 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,000057540 т/рік, арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) - 0,000001375 т/рік, хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,000210560 т/рік, мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) - 0,000686100 т/рік, нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) - 0,000012600 т/рік, селену діоксид( в переpахунку на селен) (мкг/м3) - 0,000002250 т/рік, цинку окис (в переpахунку на цинк) - 0,004950000 т/рік, поліхлоровані біфеніли (дифеніли) - 0,000341000 т/рік, поліхлоровані дибензофурани - 0,000000004 т/рік, поліхлоровані дибензодіоксини/ дибензофурани - 0,000000004 т/рік, бенз(а)пірен (разом) - 0,000000034 т/рік, гексахлорбензол - 0,000017650 т/рік, фториди,газоподібні з`єднання (фтористий водень,4-фтор.кремній) - 0,001750000 т/рік, формальдегид - 0,000021000 т/рік, ацетальдегид - 0,000033250 т/рік, фенол - 0,000700000 т/рік, водень хлористий (соляна кислота) по молекулі HCl - 0,016500000 т/рік, а також парникових газів: Оксид азоту (І) - 0,007778150 т/рік, Діоксид вуглецю - 229,746330000 т/рік, метан - 0,009333780 т/рік. Разом по проммайданчику - 231,452185881 т/рік, в т. ч. разом без урахування парникових газів - 1,689043951 т/рік.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємства не створюють перевищення рівня забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та зони розміщення житлової забудови, допустимого санітарними нормами.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян щодо намірів можна надсилати протягом 30 календарних днів з моменту публікації до Львівської обласної військової адміністрації за адресою: 79008, Львів, вул. В. Винниченка, 18 /Департаменту екології та природніх ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, за адресою: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98, email: envir@loda.gov.ua. Контакти суб’єкта господарювання: тел. 0 800 750 178.