**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди**

**забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

**КНП «Богородчанська центральна лікарня Богородчанської селищної ради»**

**Опис промислового об'єкта.** КНП «Богородчанська центральна лікарня Богородчанської селищної ради» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні. Фактичне місце розташування об’єкта: 77701, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район, смт. Богородчани, вул. Шевченка, 35.Мета отримання дозволу на викиди – надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну. Діяльність котельні полягає у забезпеченні теплопостачання Богородчанської лікарні. В своєму складі котельня має два твердопаливні котли ARS 1000 MB. Відповідно до ДСП 173-96 (додаток 4) котельні не класифікуються і для них приймаємо найменший розмір СЗЗ – 50 м. СЗЗ – витримана. Найближча житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.** На території підприємства виявлено 2 стаціонарних джерела викидів. Неорганізованих джерел та джерел оснащених ГОУ не виявлено. Перелік речовин, які викидаються від джерел складає оксиди азоту – 0,6442 т/рік, оксиди вуглецю – 0,9743 т/рік, суспендовані тверді частинки – 0,6929 т/р

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.** На об’єкті виробництва та технологічні устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів виробництва – відсутні.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.** На КНП «Богородчанська центральна лікарня Богородчанської селищної ради» встановлені нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин досягнуті. Впроваджені заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва. Залпові викиди на об’єкті відсутні, тому заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялися. На об’єкті не планується впровадження заходів щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаних з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан. На об’єкті впроваджені заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря. При виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідно діяти згідно Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах" (РД 52.04.52-85). Для запобігання утворення підвищених рівнів забруднення атмосфери в подібних ситуаціях на підприємстві опрацьовуються заходи по скороченню викидів в період НМУ. Заходи по тимчасовому скороченню викидів в період НМУ є обов’язковим і повинні виконуватися підприємством після одержання попередження про підвищення рівня забруднення атмосфери. На об’єкті не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та на межі СЗЗ дотримуються гігієнічні нормативи.**Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

На проммайданчику відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела).

Для твердопаливного котла ARS 1000 MB (ДВ№1): суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3, оксид вуглецю – 0,5009 г/с, оксиди азоту – 0,4518 г/с

Для твердопаливного котла ARS 1000 MB (ДВ№2): суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3, оксид вуглецю – 0,4727 г/с, оксиди азоту – 0,4325 г/с

За додатковою інформацією звертатись до КНП «Богородчанська центральна лікарня Богородчанської селищної ради»: тел./факс**:**([03471)24397](https://www.google.com/search?rlz=1C1MSIM_enUA786UA786&sxsrf=ALiCzsYnjbQZ8etVQyfJsLVsxkzskjjTpw:1669106724301&q=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D1%80%D0%BB+%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8&ludocid=12318706643922768838&sa=X&ved=2ahUKEwjxpZOLs8H7AhXLlosKHcI9BsIQ6BN6BAhREAI&biw=1024&bih=730&dpr=1.25)

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти протягом 30 календарних днів з дати публікації в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua