**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди**

**забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ» (ТОВ «ВКУ», код за ЄДРПОУ: 05531038)** має намір **отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин для існуючих об’єктів. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: Україна, 22407, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Писарівка, вул.Лісова, буд. 1; (068) 023-53-45;** **leny\_ska@ukr.net****. Місцезнаходження об’єкта: *Вінницька область, Хмільницький район, на території Калинівської ТГ, за межами населеного пункту с. Писарівка*.** Основним видом діяльності є: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Проектна річна продуктивність кар’єру по корисній копалині коливається, та становить 300,0-1000,0 тис. м3 /рік. **Наявний** висновок з ОВД №21/01-20226109582/1 від 31.10.2022р. Згідно з Додатком № 5 до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, для Писарівського родовища гранітів та дробильно-сортувального заводу не визначений клас небезпеки та нормативний розмір санітарно-захисної зони. Визначення розрахункового розміру санітарно-захисної зони доцільно проводити для відстані 400 м (найближча житлова забудова). Згідно запланованих технологічних рішень: зварювальні пости та пост різання металу – 50м, ємність для зберігання палива та пост заправки – 100м, склад ГРШ та відвал розкривних порід – 300м. Згідно «Проекту вибухових робіт», розробленого ПрАТ «ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ» в 2020 році, радіус небезпечної зони по розльоту шматків породи для ТОВ «Вінницьке кар’єроуправління» становить: для людей рівним – 350 м; для споруд і механізмів – 250 м. Найближча житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ. **На** території підприємства виявлено 22 стаціонарних джерел викидів, в т.ч. організованих – 1 (дих.клапан від ємності для зберігання пального), неорганізованих – 20 (з них: приймальні бункери (2од.), дробарки (2од.), грохоти (3од), відкриті склади відсіву (5од.), зварювальні пости (2од), пост різання металу, заточний станок, склад ГРШ та відвал розкривних робіт), залпових – 1 (вибухові роботи), джерел оснащених ГОУ не виявлено. Перелік речовин, які викидаються від джерел, складає: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (100,6288), Оксиди азоту (в перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) (7,75674), Вуглецю оксид (10,54523), НМЛОС (0,0092), Фтористі газоподібні сполуки (в т.ч. фториди добре розчинні неорганічні (фторид і гекс натрію)) (0,00144), фториди погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію і кальцію)) (0,00081), фтористий водень, чотирифтористий кремній (у перерахунку на фтор) (0,00038), Хром та його сполуки (в переpахунку на триокис хрому) (0,0003), Кремнiю дiоксид аморфний (Аеросил-175)) (0,0003), Залізо та його сполуки у перерахунку на залізо (0,05521), Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) (0,00201).

Підприємство відноситься до 2 групи об’єктів, прийнято на державний облік та не має виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології. Заходів **щодо скорочення викидів забруднюючих речовин** не передбачається. **Пропозицій щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.** Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ в Вінницьку обласну військову (державну) адміністрацію за адресою: 21050, Вінницька обл, м.Вінниця, вул. Соборна, буд. 70, e-mail: oda@vin.gov.ua, тел.0-800-216-433.