**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин**

 **в атмосферне повітря стаціонарними джерелами асфальтобетонного заводу**

**ТОВ «БДУ МУШ»**

Товариство з обмеженою відповідальністю «БДУ МУШ» (ТОВ «БДУ МУШ»), код ЄДРПОУ 43399625, Черкаська область, Уманський район, м. Умань, вул. Гайдамацька 5а, оф. № 7, тел. 0963930099, e-mail: bdu.mush7n@gmail.com. Асфальтобетонний завод знаходиться в адміністративних межах Дмитрушківської сільської територіальної громади, Уманського району, Черкаської області в селі Собківка по вул. Садова, 37 (за межами населеного пункту). **Метою підприємства є** отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкта. ТОВ «БДУ МУШ» на території даного стаціонарного промислового майданчика (асфальтобетонного заводу) займається виробництвом асфальтобетонних сумішей [та сумішей з кам’яних матеріалів та ґрунтів укріплених цементом.](https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWrKOxz6v8AhWpwQIHHZINDVEQFnoECBEQAQ&url=http%3A%2F%2Fonline.budstandart.com%2Fua%2Fcatalog%2Fdoc-page%3Fid_doc%3D86571&usg=AOvVaw2yq90KJebGrpISgf9vrPlJ) Провадження планованої діяльності на даному стаціонарному майданчику проводиться відповідно позитивного висновку з ОВД № 8594/02/10-02-08/1 від 13.04.2023 р. Виробництво асфальтобетону проводиться за допомогою мобільної АБУ ДС – 1853, продуктивністю - 56 т/год. Виробництво шарів дорожнього одягу з кам’яних матеріалів та ґрунтів укріплених цементом проводиться за допомогою мобільної ґрунтозмішувальної установки ДС-50Б, продуктивністю - 240 т/год. **В процесі здійснення виробничої діяльності на даному АБЗ в атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини, як:** Суспендовані частинки, недиференційовані за складом (пил) - ‌4,2621 т/рік; Азоту діоксид - 1,886 т/рік; Азоту(1) оксид (N2O) - 0,052 т/рік; ‌Ангідрид сірчистий - 1,991 т/рік; Сірководень - 0,0000012 т/рік; Вуглецю оксид - 3,388 т/рік; Вуглецю діоксид - 1565,594 т/рік; Етилен - 1,72 т/рік; Спирт етиловий - 0,228 т/рік; ‌Вуглеводні гpаничні С12-С19 - 2,3513882 т/рік; Бензол- 0,0000006 т/рік; Ксилол - 0,288 т/рік; Фенол - 0,016 т/рік; Метан - 0,063 т/рік. **Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва**для об’єктів 2 групи згідно Наказу Міністерства ОНПС України  № 108 від 09.03.2006 року не розробляються. У переліку заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин при експлуатації АБЗ будуть передбачені: Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів ГДВ у процесі виробництва; Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан; Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах. Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від АБЗ не перевищують встановлені законодавствам нормативи. Збір зауважень та пропозицій громадськості по даному питанню проводить, протягом 30 днів з дати подачі повідомлення в місцевих друкованих засобах інформації, Черкаська обласна військова адміністрація. (18000 м.Черкаси, бульв. Шевченка 185, тел/факс (0472) 37-29-15, 33-73-13, 36-11-13, e-mail: srzg@ck.gov.ua).