### Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ПРАКТИКА” (ПРАТ “НВО “ПРАКТИКА”). Код за ЄДРПОУ: 24733539. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: м. Київ, Святошинський р-н, вул. Малинська, 20-А, тел. (095) 535 58 52, e-mail:[rumezhak0101@ukr.net](mailto:rumezhak0101@ukr.net). Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: м. Київ, Святошинський р-н, вул. Малинська, 20-А. Мета отримання дозволу на викиди: дозвіл на викиди для існуючого об’єкта ІІ групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, підприємство не підлягає оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об’єкта: Спеціалізація підприємства: виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Джерелами викидів є наступне обладнання: цех №3: д-ця 1-пости електрозварювання (дж.1,2,4-7), дизельний нагрівач повітря AHS-20 (дж.3); д-ця 4-пости електрозварювання (дж.11), дизельний нагрівач повітря МУСТАНГ ПМ-55АТ (дж.12); д-ця 5-пости електрозварювання (дж.19-23), дизельний нагрівач повітря AHS-20 (дж.18); цех №6: д-ця 1-пости електрозварювання (дж.8,9), дизельний нагрівач повітря AHS-10 (дж.10); д-ця 3-дизельний нагрівач повітря AHS-10 (дж.24); д-ця 1-дизельний нагрівач повітря AHS-10 (дж.25); цех № 2: поверх 2-пости електрозварювання (дж.26-29), дизельний нагрівач повітря AHS-20 (дж.30); цех №5: д-ця 3 (фарбувальна)-фарбувальне обладнання (дж.13), дизельний нагрівач повітря THERMOBILE АТ-500 (дж.14); д-ця 4 (фарбувальна)-фарбувальне обладнання (дж.16,17), дизельний нагрівач повітря AHS-10 (дж.15); д-ця 2 (фарбувальна)-фарбувальне обладнання (дж.39); д-ця 1 (порошкове фарбування)-місце знежирення деталей (дж.31), камера нанесення фарби, термокамера полімеризації (дж.32), дизельний нагрівач повітря AHS-10 (дж.33); цех №4: д-ця заготівлі склопакетів-дизельний нагрівач повітря THERMOBILE АТ-500 (дж.34); цех №1: механічна д-ця-2-а дизельних нагрівачи повітря AHS-10 (дж.35,36), установка плазменої різки сталі (дж.37,38); дизельна електростанція BEK GENERATOR BGW-550 (дж.40), місце переливу дизпального у бак дизельної електростанції (дж.41). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): діоксид азоту-0,7565; оксид вуглецю-2,00187; діоксид сірки-0,1104; бутиловий ефір оцтової кислоти-16,012; ксилол-12,928; полівінілбутираль-0,9; спирт: бутиловий-0,952, ізопропіловий-2,4; етилбензол-0,624; толуол-1,74; уайт-спірит-0,002; альдегід масляний-0,0002; формальдегід-0,00002; 1-хлор-2,3-епіксипропан-0,0004; фенол-0,00001; вуглеводні-0,0007; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-4,868506; сполуки: заліза-0,0349, мангану-0,00288, хрому-0,00195, нікелю-0,00287; метан-0,0063; азоту (1) оксид [N2O]-0,00282; НМЛОС-0,0514; вуглецю діоксид-160,319. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єкту ІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюєтсья державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради, за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. 366-64-10, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.