**Повідомлення про намір отримати дозвіл**

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ДРАЙВ» (ТОВ «ОККО-ДРАЙВ»)

**Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за єДРПОУ**: 20122395

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:** 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славсько, вул. Франка Івана, 14-А, тел: +38(032) 29-89-601, office@gng.com.ua

**Місцезнаходження об’єкта:**

**АЗС №15** 79000, Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька, 284-1.

**Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту АЗС №15, який відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

1. **Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:**
2. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» не поширюється на суб’єктів господарювання, до набрання чинності цього Закону, так як технологічне обладнання автозаправної станції (АЗС) прийнято в експлуатацію у 2005р., модуль АГЗП – у 2006р.
3. Проходження процедури ОВД не є необхідним, оскільки об’єкт введений в експлуатацію до введення в дію ЗУ «Про ОВД», що визначено ст. 17 цього закону в п 1 і 2. Також за період експлуатації об’єкт не зазнав змін передбачених пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 ЗУ «Про ОВД».

**Загальний опис об’єкта.** ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 150 заправок на добу по світлим нафтопродуктам та 100 заправок на добу по скрапленому/зрідженому газу) і оснащена стаціонарного типу з комплексом будівель для прийому, зберіганню та відпуску нафтопродуктів з підземним розміщенням резервуарів для нафтопродуктів, модулем АГЗП та із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом (ДП ЄВРО, ДП Пульс), бензином (А-95 ЄВРО, А-95 Пульс) та скрапленим/зрідженим газом (пропан-бутан).

На АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об’єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

Згідно з вимогами ДСП 173-96, відстань від автозаправних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50 м. З урахуванням модулю АГЗП, для АЗС №15 СЗЗ прийнята – 50м як для багатопаливної заправки.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.** Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів по АЗС складають (т/рік):

|  |  |
| --- | --- |
| Сірководень | 0,000 |
| Метан | 0,027 |
| Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в тому числі | 0,598 |
| *Бензин(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)* | *0,185* |
| *Гас* | *0,000* |
| *Бутан* | *0,132* |
| *Пропан* | *0,281* |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,000 |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,022 |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,002 |
| Оксид вуглецю | 0,002 |
| Діоксид вуглецю | 1,607 |
| Усього для підприємства | **2,258** |

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.** Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи - не надаються.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачені.**

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.** Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.** Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

Зауваження та пропозиції надавати до Львівської обласної військової адміністрації за адресою: 79008, м.Львів, вул. Винниченка, 18 протягом одного місяця від дня опублікування.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.