Додаток 1
до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації
(пункт 4 розділу ІІ)

Критерії
приймання відходів на полігони для небезпечних відходів

1.	На полігони для небезпечних відходів приймаються зернисті (гранулоподібні) та монолітні відходи, показники яких за результатами випробування на відповідність не перевищують:
гранично-допустимі значення вилуговування, що наведені в таблиці 1 цього додатка;
граничні значення додаткових  критеріїв, що наведені в таблиці 2 цього додатка.

2.	Гранично-допустимі значення для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів, які приймаються на полігони для небезпечних відходів

Зернисті (гранулоподібні) відходи – відходи з розмірами часток менше ніж  10 мм.
Гранично-допустимі значення вилуговування для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів, які приймаються на полігони для небезпечних відходів, розраховані при співвідношенні рідини до твердої речовини L/S = 2 і 10 л/кг, і безпосередньо виражені в мг/л для C0 (у першому елюаті тесту на перколяцію для випробування на просочування при L/S = 0,1 л/кг), наведено в таблиці 1 цього додатка. 

Таблиця 1. Гранично-допустимі значення вилуговування для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів 

Компонент	Значення	
	L/S = 2 л/кг	L/S = 10 л/кг	С0 (тест на перколяцію для визначення просочування)	
Назва 	Позначення	мг/кг сухої речовини	мг/кг сухої речовини	мг/л	
1	2	3	4	5	
Миш’як	As	6	25	3	
Барій	Ba	100	300	60	
Кадмій	Cd	3	5	1,7	
Мідь	Cu	50	100	60	
Молібден	Mo	20	30	10	
Ртуть	Hg	0,5	2	0,3	
Свинець	Pb	25	50	15	
Сурма	Sb	2	5	1	
Селен	Se	4	7	3	
Сульфати	SO42	25 000	50 000	17 000	
Фториди	F-	200	500	120	
Хлориди	Cl-	17 000	25 000	15 000	
Хром загальний	Cr	25	70	15	
Цинк	Zn	90	200	60	
Розчинений органічний вуглець *	DOC(*)	480	1 000	320	
Загальна кількість розчинених твердих речовин ** (сухий залишок )	TDS (**)	70 000	1 00 000	-	
Примітки:
* Якщо відходи не відповідають гранично-допустимим значенням DOC за власного значення рН, їх можна альтернативно перевірити при L/S = 10 л/кг і рН 7,5 – 8,0. Відходи можуть вважатися такими, що відповідають критеріям приймання відходів на полігони для DOC, якщо результат такого визначення  DOC не перевищує 1000 мг/кг (EN 14429:2015 - Характеристика відходів). 
** Гранично-допустиме значення загальної кількості розчинених твердих речовин (TDS) можна використовувати як альтернативу значенням сульфату та хлориду.	

Таблиця  2. Додаткові критерії для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів, що приймаються на полігони для небезпечних відходів

Показник	Значення	
Втрати маси при прожарюванні *	10%	
Загальний органічний вуглець * (TOC)	6 % (**)	
Здатність до нейтралізації кислот	потребує оцінки	
Примітки:
* Можливе використання  втрати маси при прожарюванні або загального органічного вуглецю.
** Якщо це значення не досягнуто, більш високе допустиме значення TOC можливо у дозволі на оброблення відходів за умови, що значення DOC 1000 мг/кг досягається при L/S = 10 л/кг за власного значення рН або при значенні pH між 7,5 і 8,0.	

3.	Гранично-допустимі значення для монолітних небезпечних відходів, що приймаються на полігони для небезпечних відходів

Монолітні відходи – всі відходи, які не є зернистими, з розмірами часток більше ніж 10 мм.
Монолітні небезпечні відходи мають відповідати гранично-допустимим значенням вилуговування для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів, зазначеним в таблиці 1 цього додатка, та додатковим критеріям для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів, зазначеним в таблиці 2 цього додатка.

_____________________________