Додаток 2
до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації
(пункт 5 розділу ІІ)

Критерії
приймання відходів на полігони для відходів, що не є небезпечними

1.	На полігони для відходів, що не є небезпечними приймаються:
1) побутові відходи, що відповідають вимогам, визначеним в пункті 2, без випробувань;

2) відходи, що не є небезпечними, показники яких за результатами випробування на відповідність не перевищують гранично-допустимі значення вилуговування, що наведені в таблиці 1 цього додатка;

3) стабілізовані та нереактивні небезпечні відходи, показники яких за результатами випробування на відповідність не перевищують:
гранично-допустимі значення вилуговування, що наведені в таблиці 1 цього додатка; 
гранично-допустимі значення інших показників, що наведені в таблиці 2 цього додатка.

2.	Побутові відходи, які приймаються на полігони для відходів, що не є небезпечними без проведення випробування.
На полігони для відходів, що не є небезпечними, приймаються без випробування змішані побутові відходи, які класифікуються як відходи, що не є небезпечними згідно групи 20, відповідно до Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року  № 1102. 
Окремо зібрані фракції побутових відходів можуть бути допущені без перевірки, за умови, що вони не є небезпечними та пройшли попереднє оброблення.
Такі відходи не можуть бути захоронені на робочих картах, де захоронюються стабілізовані і нереактивні небезпечні відходи.
Якщо зазначені відходи забруднені до такого ступеня, що не відповідають критеріям приймання відходів на полігони для відходів, що не є небезпечними, вони не можуть бути прийняті. 

3.	Гранично-допустимі значення вилуговування для відходів, що не є небезпечними
Наступні гранично-допустимі значення вилуговування застосовуються до зернистих (гранульованих) відходів, що не є небезпечними, які приймаються в ту саму карту/відсік, що й стабілізовані, нереактивні небезпечні відходи, 
розраховані при L/S = 2 і 10 л/кг для загального викиду та безпосередньо виражені в мг/л для C0 (у перший елюат перколяційного тесту при L/S = 0,1 л/кг). До гранульованих відходів належать усі відходи, які не є монолітними.

Таблиця 1. Гранично-допустимі значення вилуговування зернистих (гранульованих) відходів, що не є небезпечними, які приймаються в ту саму карту/відсік, що й стабілізовані, нереактивні небезпечні відходи на полігони для відходів, що не є небезпечними

Компонент	Значення	
	L/S = 2 л/кг	L/S = 10 л/кг	С0
 (тест на перколяцію)	
Назва	Позначення	мг/кг сухої речовини	мг/кг сухої речовини	мг/л	
Миш’як 	As	0,4	2	0,3	
Барій	Ba	30	100	20	
Кадмій	Cd	0,6	1	0,3	
Хром загальний	Cr total	4	10	2,5	
Мідь	Cu	25	50	30	
Ртуть	Hg	0,05	0,2	0,03	
Молібден	Mo	5	10	3,5	
Нікель	Ni	5	10	3	
Свинець	Pb	5	10	3	
Сурма	Sb	0,2	0,7	0,15	
Селен	Se	0,3	0,5	0,2	
Цинк	Zn	25	50	15	
Хлориди	Chloride	10 000	15 000	8 500	
Фториди	Fluoride	60	150	40	
Сульфати	SО4	10 000	20 000	7 000	
Розчинений органічний вуглець*	DOC*	380	800	250	
Загальна кількість розчинених твердих речовин** (сухий залишок)	TDS**	40000	60 000	-		
Примітки:
* Якщо відходи не відповідають гранично-допустимим значенням DOC за власного значення рН, їх можна альтернативно перевірити при L/S = 10 л/кг і рН 7,5 – 8,0. Відходи можуть вважатися такими, що відповідають критеріям приймання відходів на полігони для DOC, якщо результат такого визначення не перевищує 800 мг/кг (EN 14429 Характеристика відходів).
** Гранично-допустиме значення загальної кількості розчинених твердих речовин (TDS) можна використовувати як альтернативу значенням сульфату та хлориду.	

4.	Гранично-допустимі значення вилуговування приймання стабілізованих і нереактивних небезпечних відходів
 Гранично-допустимі значення вилуговування для стабілізованих і нереактивних небезпечних відходів, які приймаються на полігони для відходів, що не є небезпечними, зазначені в таблиці 1 цього додатка.
Крім гранично-допустимих значень вилуговування згідно з пунктом 2 цього додатка, гранульовані відходи, що не є небезпечними  повинні відповідати додатковим критеріям, зазначеним у таблиці 2 цього додатка.

Таблиця 2. Гранично-допустимі значення інших показників для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів, які приймаються на полігони для відходів, що не є небезпечними

Показники	Значення	
Назва 		
Загальний органічний вуглець (TOC)	5 % *	
Водневий показник (pH)	Мінімум 6	
Кислотно-нейтралізаційна здатність	потребує оцінки	
Примітка.
* Якщо це значення не досягнуто, більш високе значення TOC допускається за умови, що значення DOC 800 мг/кг досягається при L/S = 10 л/кг при одному з двох значень pH – за власного значення рН або при значенні pH між 7,5 і 8,0.	
Такі небезпечні відходи повинні мати достатню фізичну стабільність і несучу здатність.

5.	Критерії приймання монолітних відходів на полігони для відходів, що не є небезпечними
Монолітні відходи – всі відходи, які не є зернистими, з розмірами часток більше ніж 10 мм.
Монолітні відходи, що не є небезпечними, приймаються на полігони для відходів, що не є небезпечними, якщо відповідають гранично-допустимим значенням вилуговування для зернистих (гранулоподібних) відходів, зазначених у таблиці 1 цього додатка.

Монолітні небезпечні відходи приймаються на полігони для відходів, що не є небезпечними, якщо відповідають гранично-допустимим значенням вилуговування для зернистих (гранулоподібних) відходів, зазначених у таблиці 1 та гранично-допустимим значенням інших показників для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів, зазначених у таблиці 2 цього додатка.

6.	 Критерії приймання відходів гіпсу та відходів матеріалів, що містять гіпс, які не є небезпечними, на полігони для відходів, що не є небезпечними
До відходів, які захороняються разом з відходами гіпсу та відходами матеріалів, що містять гіпс, які не є небезпечними, застосовуються гранично-допустимі значення TOC і DOC, наведені в таблицях 1 і 2 цього додатка.

7.	Критерії приймання відходів, що містять азбест, на полігони для відходів, що не є небезпечними 
Відходи будівництва і знесення, та інші відходи, що містять зв’язаний азбест або азбестові волокна, солідифіковані або упаковані в пластик, можуть бути прийняті та захоронені на полігонах для відходів, що не є небезпечними, без випробувань.

_____________________________