Додаток 3
до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації
(пункт 6 розділу ІІ)

Критерії
приймання відходів на полігони для інертних відходів

1.	На полігони для інертних відходів приймаються:
1)	інертні відходи, зазначені у таблиці 1 цього додатка, без випробування на відповідність критеріям приймання відходів за умови, що вони відповідають вимогам, визначеним в пункті 2 цього додатка; 

2)	інші інертні відходи, показники яких за результатами випробування на відповідність не перевищують:
гранично-допустимі значення вилуговування, що наведені в таблиці 2 цього додатка;
гранично-допустимі значення вмісту органічних показників, що наведені в таблиці 3 цього додатка.

2.	Інертні відходи, які приймаються без випробування на відповідність критеріям приймання відходів
Інертні відходи, зазначені у таблиці 1 цього додатка, приймаються на полігони для інертних відходів без випробування на відповідність критеріям приймання відходів за умови, що вини:
надходять єдиним потоком з одного джерела утворення і є одного виду. Різні види відходи, що містяться в переліку, можуть прийматися разом, за умови, що вони походять з одного джерела утворення;
не забруднені та містять інші матеріали чи речовини, такі як метали, азбест, пластмаси, хімікати тощо, настільки, що вини повинні бути захоронення на полігонах інших класів. 
У разі підозри на забруднення чи наявність інших матеріалів і речовин чи виникненні сумнівів щодо можливості визначити відходи як інертні (при візуальному контролі або з огляду на походження відходів) проводиться випробування або відмовляється у прийнятті відходів.

Таблиця 1. Перелік інертних відходів, які приймаються на полігони для інертних відходів без випробування на відповідність критеріям приймання відходів

Код*	Назва відходів*	Обмеження	
10 11 03	Відходи волокнистих матеріалів на основі скла	За виключенням органічних компонентів / сполук / речовин	
15 01 07	Скляна тара (упаковка)	-	
17 01 01	Бетон	Роздільно зібрані відходи будівництва та знесення**	
17 01 02	Цегла	Роздільно зібрані відходи будівництва та знесення**	
17 01 03	Облицювальна плитка та кераміка	Роздільно зібрані відходи будівництва та знесення**	
17 01 07	Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки й кераміки інші, ніж зазначені в 17 01 06	Роздільно зібрані відходи будівництва та знесення**	
17 02 02	Скло	-	
17 05 04	Ґрунт та каміння інші, ніж зазначені в 17 05 03	За виключенням
родючого шару ґрунту, торфу; ґрунту і каміння, знятих із забруднених ділянок	
19 12 05	Скло	-	
20 01 02	Скло	Роздільно зібране 	
20 02 02	Ґрунт і каміння	Тільки з садових та паркових за виключенням родючого ґрунту та торфу	
Примітки:
* Код та вид відходів зазначено згідно з Національним переліком відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року  № 1102.
** Відходи будівництва та знесення, роздільно зібрані з низьким вмістом інших матеріалів (таких як метали, пластмаси, ґрунт, деревина, гума тощо), походження яких відоме, крім:
a) відходів будівництва та знесення, які забруднені небезпечними неорганічними або органічними речовинами в результаті виконання будівельних робіт, забруднення ґрунту, зберігання і використання пестицидів або інших небезпечних речовини, за винятком випадків, коли буде чітко зазначено, що знесена будівля не була істотно забруднена;
б) відходів будівництва та знесення, які оброблені, покриті або пофарбовані матеріалами, які містять небезпечні речовини.	

3.	Гранично-допустимі значення приймання інертних відходів на полігони для інертних відходів

Гранично-допустимі значення вилуговування для інертних відходів, розраховані при співвідношенні рідини до твердого матеріалу L/S = 2 л/кг і 10 л/кг та безпосередньо виражені в мг/л для C0 (перший елюат тесту на перколяцію при L/S = 0,1 л/кг, наведено в таблиці 2 цього додатка.

Таблиця 2. Гранично-допустимі значення для вилуговування інертних відходів, які приймаються на полігони для інертних відходів

Компонент	Значення	
	L/S = 2 л/кг	L/S = 10 л/кг	С0
(тест на перколяцію)	
Назва	Позначення	мг/кг сухої речовини	мг/кг сухої речовини	мг/л	
Миш’як 	As	0,1	0,5	0,06	
Барій	Ba	7	20	4	
Кадмій	Cd	0,03	0,04	0,02	
Хром загальний	Cr total	0,2	0,5	0,1	
Мідь	Cu	0,9	2	0,6	
Ртуть	Hg	0,003	0,1	0,002	
Молібден	Mo	0,3	0,5	0,2	
Нікель	Ni	0,2	0,4	0,12	
Свинець	Pb	0,2	0,5	0,15	
Сурма	Sb	0,02	0,06	0,1	
Селен	Se	0,06	0,1	0,04	
Цинк	Zn	2	4	1,2	
Хлориди	Chloride	550	800	460	
Флориди	Fluoride	4	10	2,5	
Сульфати	Sulphate	560*	1000*	1500*	
Феноли індекс	Phenol index	0,5	1	0,3	
Розчинений органічний вуглець(**)	DOC (**)	240	500	160	

	
Примітки: 
* Якщо відходи не відповідають гранично-допустимим значенням для сульфатів, вони можуть вважатися такими, що відповідають критеріям приймання відходів на полігони, якщо вилуговування не перевищує жодного з наступних значень: 1500 мг/л як C0 при L/S = 0 ,1 л/кг і 6 000 мг/кг при      L/S = 10 л/кг. 
Для визначення гранично-допустимого значення при L/S = 0,1 л/кг за початкових рівноважних умов необхідно використовувати тест на перколяцію, тоді як значення при L/S = 10 л/кг можна визначити шляхом випробування методом порційного вилуговування або випробування перколяції в наближених до реальних умовах.
** Якщо відходи не відповідають  гранично-допустимим значенням DOC за власного значення рН, їх можна альтернативно перевірити при L/S = 10 л/кг і рН між 7,5 і 8,0. Відходи можуть вважатися такими, що відповідають критеріям приймання відходів на полігони для DOC, якщо результат такого визначення DOC не перевищує 500 мг/кг. 
*** Гранично-допустиме значення загальної кількості розчинених твердих речовин (TDS) можна використовувати як альтернативу значенням сульфату та хлориду.

Таблиця 3. Гранично-допустимі значення загального вмісту органічних показників для інертних відходів

Показник	Позначення	Значення	
Загальний органічний вуглець*	TOC	30 000*	
БТЕК (бензол, толуол, етилбензол і ксилол)	БТЕК	6	
Поліхлоровані біфеніли	ПХБ 	1	
Мінеральні оливи (вуглеводні, що містять вуглецеві ланцюги від С10 до С40)	С10 – С 40	500	
Поліциклічні ароматичні вуглеводні	ПАВ	55	
Примітка.
* у випадку ґрунтів у дозволі може бути дозволено більш високе гранично-допустимe значення загального органічного вуглецю (TOC) за умови, що гранично-допустимe значення розчиненого органічного вуглецю (DOC) 500 мг/кг досягається при L/S = 10 л/кг за власного значення рН ґрунту або при значенні pH між 7,5 і 8,0.	

_____________________________