**Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України»**

**отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами Боярського ПМ Центрального ЛВУМГ**

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальність «Оператор газотранспортної системи України».

**Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України:** 42795490.

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання:** Україна, 03065, місто Київ, проспект Гузара Любомира, будинок 44; тел.: +38(044) 239-77-76, (044) 298-64-76; e-mail:  info@tsoua.com.

**Місцезнаходження об’єкта:** Україна, 08151, Київська область, Фастівський район, Боярська об’єднана територіальна громада, місто Боярка, вулиця Симона Петлюри,49.

**Мета отримання дозволу на викиди:** дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** Боярський ПМ є діючим об’єктом Центрального ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України», що введений в експлуатацію в 1958 році,. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності з моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» на об’єкті Боярський ПМ Центрального ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

**Загальний опис об’єкта:**

Боярський ПМ був запроектований з метою підвищення надійності газопостачання. Боярський ПМ об’єднує КС Боярку, вузол підключення КС, КПП, ГРС-1А та інше допоміжне обладнання та будівлі.

Технологічний процес експлуатації Боярського ПМ, а саме КС Боярки, складається із відбору технологічного газу з магістрального газопроводу, очистки, компримування газу, охолодження та повернення технологічного газу у магістральний газопровід.

Технологічний процес експлуатації ГРС-1А складається з відбору технологічного газу з магістрального газопроводу, очистки , зниження тиску, одоризації газу та подачі газу в систему газопостачання населених пунктів, промислових підприємств та інших споживачів в заданому обсязі необхідним тиском, ступенем одоризації та вимірюванням витрати газу.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на проммайданчику є технологічне обладнання , а саме : котли, підігрівач газу, ємності зберігання ПММ, трубні обв’язки обладнання, маслосистеми, резервні джерела електроенегрії, крани, тощо.

Джерелами викиду забруднюючих речовин є димові труби, технологічні свічі, дихальні труби, вентиляційні труби та неорганізовані викиди. Загальна кількість джерел викиду – 142 стаці (в тому числі 139- організовані, 3 – неорганізовані).

Суб’єкт господарювання внесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об’єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості газотранспортної системи України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства. Доступ сторонніх осіб до об’єкту заборонено.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів.** Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять (без урахування вуглецю діоксину) – 545,296 т/рік, в тому числі: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 6,824 т/рік, азоту (1) оксид [N2О] – 0,206 т/рік, заліза оксид (у перерахунку на залізо)\* - 0,006 т/рік, манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – 4,36·10-4 т/рік, оксид вуглецю – 5,808 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом – 1,662 т/рік, фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень – 0,001 т/рік, фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор – 4,00·10-4 т/рік , діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,258 т/рік, метан – 528,720 т/рік, кремнію діоксид аморфний - 4,00·10-4 т/рік, масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) – 1,156 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,555 т/рік, акролеїн – 2,63·10-4 т/рік, уайт-спірит – 4,13·10-4 т/рік, спирт метиловий – 0,098 т/рік, кислота оцтова  - 1,99·10-4 т/рік, аміак - 5,10·10-5 т/рік, калію гідроокис – 1,36·10-5 т/рік т/рік. Потенційні обсяги викидів вуглецю діоксиду – 4993,575 т/рік. Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують потенційні обсяги. За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об’єкт підлягає взяттю на державний облік та відноситься до другої групи.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** не передбачено.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** не передбачено.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Суб’єкт господарювання зобов’язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

**Зауваження та пропозиції громадськості щодо наміру ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами Боярського ПМ можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення до Київської обласної військової адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, тел. (044) 286-87-23, (044) 286-84-11, e-mail:**doc@koda.gov.ua**,** zvern@koda.gov.ua