***Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди***

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖОВКІВСЬКИЙ ПЛЕМПТАХОРЕПРОДУКТОР» (ТзОВ «ЖОВКІВСЬКИЙ ППР»). Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00852714. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 80370, Львівська обл., Львівський р-н, село Мервичі, вул. Робітнича, будинок 1, контактний номер телефону: +38(097)9450802, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: femida777@ukr.net. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 80020, Львівська область, Шептицький (колишній Червоноградський) район, с. Ульвівок, вулиця Над Бугом, будинок 116.

Мета отримання дозволу на викиди: отримати дозвіл на викиди для нових джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: промисловий майданчик підпадає під провадження планової діяльності відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» та має висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності №21/01-8841/1 від 09.12.2024 р.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Відповідно до КВЕД (01.46 Розведення свиней), підприємство спеціалізується на відгодівлі та вирощуванні свиней вагою з 25 кг до 110 кг живої ваги. Відгодівельна свиноферма при одночасному утриманні складає 11520 голів свиней, з урахуванням 2,5 циклів відгодівлі свиней на рік (28,8 тис.голів/рік) для утримання свиней передбачені дев’ять приміщення. Відгодівлю свиней ведуть сухими кормами – сумішшю зернових культур з преміксами по технології Panto® Wean, постачання яких здійснюється автотранспортом (кормовозом) з власного кормоцеху. Зернова маса з автотранспорту за допомогою гофрованої труби завантажується у бункери (силоси) об’ємом 15 м3 кожний (18 шт. по два на свинарник відгодівлі). Далі комбікорм транспортером подається на конвеєр подачі кормів (знаходиться в двох коридорах), з якого подається конвеєрами роздачі до годівниць. Напування тварин здійснюватиметься автоматичною системою із чашкових напувалок, які встановлені в годівницях. З метою видалення загиблих тварин використовується установка для термічного знищення відходів УТ300 ТОВ «НТЦ «ФЛЕШ-Р» потужністю до 150 кг/год з камерою допалювання та системою доочистки димових газів. Відомості щодо видів та обсягів викидів: кількість джерел викиду – 138. В атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини у кількості, т/рік: неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,630854, свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) - 0,0016, оксид вуглецю - 0,567, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) - 0,196, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 6,0499286, метан - 27,7958, аміак – 19,607, вуглецю діоксид – 6985,143, азоту (1) оксид [N2О] - 0,002, сірки діоксид - 0,083, фенол - 0,060462, сірководень (H2S) - 35,558, діоксид та інші сполуки сірки - 3,402639, кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій) - 0,00013, диметиламін - 1,61244, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) - 0,0023, арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) - 0,000004, хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) - 0,000017, мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) - 0,0003, нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) - 0,000013, поліхлоровані дифеніли – 0,00000086, поліхлоровані дибензо-n-діоксини - 8,64\*10-10, поліхлоровані дибензофурани - 8,64\*10-10, бенз(а)пірен - 4,32\*10-10, бенз(b)флуорантен - 4,32\*10-10, бенз(k)флуорантен - 4,32\*10-10, індено(1,2,3-cd)пірен - 4,32\*10-10, гексахлорбензол - 4,32\*10-6, сажа - 0,00229, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,099.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: відповідно до ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» та Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 об’єкт належить до ІІ групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати.

Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих речовин на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх забруднюючих речовинах на всіх розрахункових точках не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди по зазначеному промисловому майданчику можуть надсилатися до Львівської обласної державної адміністрації/департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за адресами: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18 та 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98: тел. (032)238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди.