ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІММІКС ПЛЮС" (ТОВ «ХІММІКС ПЛЮС», ідентифікаційний код – 42282414) юридична, поштова та фактична адреса: 03061, м. Київ, Солом'янський район, проспект Відрадний, 97, 0673270613, email: grig\_egor@yahoo.com, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Дозвіл отримується вперше для існуючого об’єкта з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом діяльності підприємства є 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

На підприємстві наявні виробництва: 2.C.7.c інші процеси металообробки / 040309z інше, 1.A.4.a. - мале спалювання, комерційний сектор / 020103 установки для спалювання <50 МВт / 020204 Стаціонарні двигуни, 1.B.2.a.v - розподіл нафтопродуктів / 050401 Інші види зберігання (включаючи трубопроводи). Технологічним устаткуванням, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу, є: Верстати Xtw-2000 (5 кВт), Jasic MIG 350 (N25501) (9 кВт), Jasic TIG 315P AC/DC (7 кВт, 2 од.), Твердопаливний котел Ekoterm 011123/136 (8 кВт), Дров’яний котел Неус-Турбо МАХ 35 (25 кВт), Металообробні верстати 16к20, 1к62, 6м82, 6м12п (2,5 кВт кожен), Верстат для різки металу FDB SG250HD (1,5 кВт), піскоструминна камера Sapi 9201 (7,5 кВт), Верстат лазерної різки LT.64.220.1.5 (1,5 кВт), Верстат лазерної різки LT-30.16-6kw (4 кВт), Дизельгенератор TMG – 165 (40 кВт), паливний бак дизельгенератора (300 л). На підприємстві наявно 15 організованих та 2 неорганізованих джерела викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік / г/с): Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,211/0,0360610, Оксид вуглецю - 0,0725/0,068753, Метан - 0,0009/-, Вуглецю діоксид – 20,344/-, Азоту (1) оксид - (N₂O) 0,0007/-, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,002/0,001775, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,010/-, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 1,773/0,049571, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 2,00E-10/2,00E-07, Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) - 0,00050/0,000154, Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,099/0,048854, Хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хрому - 0,004/0,000390.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.