**Повідомлення про наміри**

**отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин від**

**стаціонарних джерел**

Повне та скорочене найменування об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАК-СЕРВІС» (ТОВ «ЗАК-СЕРВІС»)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання : 42778323

Місце знаходження юридичної особи, контактні дані : 45500, Волинська обл., Володимирський р-н, селище Локачі, вул. Шевченка, 41-а, тел: +38 067 3337480, e-mail: mekhedok@pankurchak.com.ua

Вид діяльності згідно КВЕД: 01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.64 – оброблення насіння для відтворення;

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу для існуючих об’єктів

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля : відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», розділу 3, статті 3, планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Місце розташування проммайданчика:  45500, Волинська обл., Володимирський р-н, селище Локачі, вул. Шевченка, 14

На підприємстві здійснюється післязбиральна потокова обробка (очистка, сушіння, т.д), зернових, зберігання та відвантаження споживачеві..

До складу зерносушильного комплексу входять : ваги автомобільні, приймальні бункери зерна, скальператори попередньої первинної очистки зерна СПО-50, СКО-200 ; зерносушарки типу МС-1195-ВЕМ та UGT-6413 в комплекті з теплогенераторами, що працюють на природному газі; сепаратори очистки сухого зерна БСХ-100 та БСХ-200, два зерносховища силосного типу для тимчасового зберігання зерна місткістю 4000 т; два зерносховища силосного типу для тимчасового зберігання зерна місткістю 5000 т.

Основними джерелами утворення викидів забруднюючих речовин на територіі виробничого майданчика є: процеси перевантаження, очистки та сушка зерна .

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від об\*єкту складають: 474,053 т/рік, а саме: натрію гідроокис – 2,4е-05, оксид вуглецю – 2,085 т/рік, вуглецю діоксид – 467,77 т/рік, метан – 0,0084 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 3,564 т/рік, діоксид азоту – 0,582 т/рік, оксиду діазоту – 0,00084 т/рік, НМЛОС – 0,0419 т/рік, кислота сірчана - 0,000098, кислота оцтова -0,00019 т/рік,кислота соляна -0,000242 т/рік.

Об\*єкт відноситься до *другої* групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

1. В результаті розрахунків концентрацій, визначених на основі розрахункових та фактичних потужностей викиду, встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря на межі санітарно-захиснох зони та житлової забудови, концентрації забруднюючих речовин не перевищують державні медико-санітарні нормативи гранично-допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 10.05.2024 р № 813, зареєстрованим у Мін\*юсті 24.05.2024 р за № 763/42108 (далі наказ МОЗ від 10.05.2024 р №813) .

Якість атмосферного повітря відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та на стан навколишнього природного середовища.

1. Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: [eco@voleco.voladm.gov.ua](mailto:eco@voleco.voladm.gov.ua), тел +38 (0332) 77 81 69 протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.