**Повідомлення про наміри**

**отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

**від стаціонарних джерел**

Повне та скорочене найменування об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРБА-ВВ» (ТОВ «ВЕРБА-ВВ»), Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання : 39231747

Місце знаходження юридичної особи, контактні дані : 45063 Волинська область, Ковельський район, с.Любитів, вул. Вокзальна,9, тел : [+38-050-433-55-72](tel:+380504335572), Е-mail:  accountant@[verba-vv.org](mailto:kovelverba@gmail.com)

Вид діяльності згідно КВЕД: 16.10 – лісопильне та стругальне виробництво; 16.24 – виробництво дерев'яної тари; 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу для існуючого об’єкта

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля : відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 3, планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Місце розташування проммайданчика: 45063 Волинська область, Ковельський район, с.Любитів, вул. Вокзальна,9.

ТОВ «ВЕРБА-ВВ» здійснює виробничу діяльність у сфері первинної деревообробки та випуску готової продукції з деревини. Основні напрямки діяльності підприємства охоплюють: виготовлення палетної заготовки; виробництво паливних деревних гранул (пелет) із відходів деревообробки; виробництво дерев’яного пакувального матеріалу (піддонів).

На території виробничого майданчика розташовано джерела утворення викидів забруднюючих речовин, які умовно поділяються на:

Основне виробництво: механічна обробка деревини, виготовлення паливних гранул, виготовлення піддонів.

Обеспилення технологічного обладнання деревообробного цеху здійснюється аспіраційними системами AC-1-7 на базі циклонів типу ЦН, ефективність очистки достатня..

Цех збивання піддонів оснащений пневматичними пилозбірниками 700ВМ з ефективністю очищення до 95 %. Забруднене повітря відсмоктується через шланг-повітропровід, проходить крізь тканинні фільтри та після очищення повертається в робочу зону. Вловлені відходи деревини накопичуються у збірниках

Лінії з виробництва паливних гранул на базі комплексу АВМ-1,5 (продуктивністю 1,5 т/год), обладнані технологічними циклонами з ефективністю очищення 90 %.

Допоміжне виробництво:

Теплозабезпечення сшильних камер та опалення приміщень здійснюється від котелень з котлами типу «КАЛВІС», що працюють на біомасі (щепі).

Станція технічного обслуговування (СТО), призначена для проведення щоденного контролю, регламентного та сезонного обслуговування, а також поточного ремонту власного автотранспорту. Блок-пункт заправний (БПЗ) використовується виключно для заправки власного автотранспорту підприємства. Комерційна реалізація пального не здійснюється.

Дизельні електростанції (ДЕС) функціонують як резервне джерело електропостачання у разі відключення основної мережі.

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин складають: 21121,23 т/рік, а саме: оксид вуглецю – 74,77 т/рік, вуглецю діоксид – 20976,47 т/рік, метан – 1,0157 т/рік, заліза оксид – 0,00418 т/рік, хром та його сполуки – 0,000006 т/рік, манган та його сполуки – 0,00051 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 52,115 т/рік, діоксид азоту – 6,82 т/рік, азоту оксиди – 0,8107 т/рік, діоксид сірки – 0,01587 т/рік, сірководень – 0,00006 т/рік, спирт бутиловий – 0,0005 т/рік, вуглеводні – 0,03565 т/рік, НМЛОС – 9,1577 т/рік, ацетон – 0,002 т/рік, бензол – 0,000042 т/рік, бутилацетат – 0,002 т/рік, ксилол – 0,0035 т/рік, толуол – 0,000009 т/рік, формальдегід – 0,0004 т/рік, бензапірен – 0,00000075 т/рік, фтористий водень – 0,00008 т/рік.

Об'єкт належить до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Санітарно-захисна зона для підприємства за "Державними санітарним правилам планування та забудови населених пунктів № 173" від 19.06.1996р (ДСП № 173), складає 100 метрів (клас ІV) . Встановлена відстань **повністю витримується.**

1. В результаті розрахунків концентрацій, визначених на основі розрахункових та фактичних потужностей викиду, встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря в межах впливу об'єкта, концентрації забруднюючих речовин не перевищують державні медико-санітарні нормативи гранично-допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 10.05.2024 р № 813, зареєстрованим у Мін’юсті 24.05.2024 р за № 763/42108 .

Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: [eco@voleco.voladm.gov.ua](mailto:eco@voleco.voladm.gov.ua), тел +38 (0332) 77 81 69 протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.