ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (НЕК «УКРЕНЕРГО»), повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для трьох виробничих майданчиків.

Юридична та поштова адреса суб’єкта господарювання: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25; код ЄДРПОУ: 00100227; телефон: (044) 238-31-52, (044) 238-30-12; електронна пошта: kanc@ndc.energy.gov.ua.

НЕК «УКРЕНЕРГО» спеціалізується на експлуатації i технічному обслуговуванні енергетичного обладнання, трансформації та передача електроенергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) розподільчих мереж.

Виробничі майданчики розташовано за адресами:

1. Івано-Франківський Регіональний центр обслуговування мережі у Закарпатській області структурного підрозділу: Західне територіальне управління обслуговування мережі Дирекції експлуатації та розвитку мережі Приватного акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» «УКРЕНЕРГО». Адреса виробничого майданчику: 89626, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, c. Ключарки, вул. Гагаріна, 89.

При роботі обладнання виділяються забруднюючі речовини (т/рік): Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,000048; Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,000091; Вуглецю діоксид - 43,661; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,00733; Оксид вуглецю - 0,005543; Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,000251; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,000809; Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,000213; Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перрахунку на сумарний органічний вуглець - 0,000004; Метан - 0,000798; Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть - 0,00000008.

2. ПС 400 кВ «Мукачеве» структурного підрозділу: Західне територіальне управління обслуговування мережі Дирекції експлуатації та розвитку мережі Приватного акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» «УКРЕНЕРГО». Адреса виробничого майданчику: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, 89626, c. Ключарки, вул. Гагаріна, 91.

При роботі обладнання виділяються забруднюючі речовини (т/рік): Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) - 0,00006; Кремнію діоксид аморфний - 0,00018; Титану діоксид - 0,000006; Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану - 0,000015; Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,005366; Азоту (1) оксид (N₂O) - 0,000003; Вуглецю діоксид - 0,094; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,000085; Оксид вуглецю - 0,000347; Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,000044; Речовини у вигляд суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,001343; Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,000064; Спирт етиловий - 0,000977; Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.) - 0,016669; Метан - 0,000001; Гексфторид сірки (суміш газів з елегазових електроустановок з вмістом елегазу 95 %) - 0,001779; Кислота азотна за молекулою HNOз - 0,002994.

3. ПС 220 кВ «Воловець» структурного підрозділу: Західне територіальне управління обслуговування мережі Дирекції експлуатації та розвитку мережі Приватного акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» «УКРЕНЕРГО». Адреса виробничого майданчику: 89100, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Воловець, вул. Залізнична, 2а.

При роботі обладнання виділяються забруднюючі речовини (т/рік): Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] - 0,003504; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,000612; Масло мiнеральне нафтове (веретенне, машинне, цилiндрове i iн.) - 0,0071259; Сірки гексафторид - 0,00067.

На підприємстві немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування. Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди, заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються. Встановлені нормативи гранично-допустимих викидів дотримуються. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін з дня публікації до Закарпатської обласної військової адміністраціїза адресою: 88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4, телефон: (0312) 69-61-00, (0312) 69-60-80, (0312) 69-60-78 факс; email: [admin@carpathia.gov.ua](mailto:admin@carpathia.gov.ua).