Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Виробничий підрозділ «Експлуатаційне вагонне депо Жмеринка» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ВП «Експлуатаційне вагонне депо Жмеринка» РФ «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця») код ЄДРПОУ: 40081221, місцезнаходження: 23100, Вінницька обл., м. Жмеринка, вул..Бабаджаняна, 1Ж, e-mail: vchde4\_ekzamenator@sw.uz.gov.ua, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами виробничих майданчиків: ТОв-2 ПТО Жмеринка-Подільська (промплощадка № 1) – 23100, Вінницька обдасть, м Жмеринка, вул. Барляєва 17Г; Приміщення обігріву Подільський парк (хвостове) ПТО Жмеринка-Подільська (промплощадка № 2) – 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Барляєва 17Г; ПТО Жмеринка-Подільська (промплощадка № 3) – 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Барляєва 13і; Приміщення обігріву Могилівського парку (головне) ПТО Жмеринка-Подільська (промплощадка № 4) – 23100, Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Барляєва 13К.

На території майданчиків здійснюється поточний ремонт вагонів, деревообробка, обігрів працівників. Викиди забруднюючих речовин здійснюються від опалювального обладнання, що працює на дровах та вугіллі, зварювального обладнання (газове та дугове зварювання), металообробного обладнання (заточувальні,токарний, свердлильний та відрізні станки), деревообробного обладнання (циркулярний, свердлильний та фугувальний станки). В процесі роботи обладнання в атмосферне повітря здійснюються викиди заліза та його сполук (у перерахунку на залізо) – 0,05 т/рік, мангану та його сполук (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,004 т/рік, вуглецю оксиду – 0,32 т/рік, азоту діоксиду – 0,33 т/рік, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 1,835 т/рік, діоксиду вуглецю – 150,260 т/рік, неметанових летких органічних сполук (НМЛОС) – 0,052 т/рік, метану – 0,0045 т/рік, азоту (1) оксиду [N2О] – 0,0035 т/рік, сірки діоксиду – 1,4435 т/рік, арсену та його сполук (у перерахунку на арсен) – 0,0005 т/рік, міді та її сполук (у перерахунку на мідь) – 0,00064 т/рік, нікелю та його сполук (у перерахунку на нікель) – 0,00051 т/рік, ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть) – 0,000007 т/рік, свинцю та його сполук (у перерахунку на свинець) – 0,0004 т/рік, хрому та його сполук (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,001 т/рік, цинку та його сполук (у перерахунку на цинк) – 0,0008 т/рік. В пропозиціях щодо дозволених обсяг викидів встановлюються вимоги до неорганізованих джерел викидів, технологічного процесу, обладнання та споруд, виробничого контролю, адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Зауваження громадських організацій та окремих громадян з цього питання приймаються протягом 30 днів з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації Вінницькою обласною військовою адміністрацією за адресою: 21050 м. Вінниця вул. Соборна 70, тел. 0 800 216 433.

.