**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди**

**забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

# КП «Рожнятівтеплосервіс» Рожнятівської селищної ради

**Опис промислового об'єкта.**

Комунальне підприємство «Рожнятівтеплосервіс» Рожнятівської селищної ради порушує клопотання про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами котельні.

Місце розташування об’єкта: 77600, Івано-Франківська обл., Калуський район, смт. Рожнятів, вул. Миру 1 А, Миру 1 Б, Шкільна 7 А.

Основним видом діяльності КП «Рожнятівтеплосервіс» Рожнятівської селищної ради є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря(код КВЕД – 35.30)

Потужність котелень складає - 2,56 МВт

Мета отримання дозволу на викиди - надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

В своєму складі КП «Рожнятівтеплосервіс» Рожнятівської селищної ради – котельня за адресою вул. Шкільна 7 А має один твердопаливний котел НІІСТУ-5, за адресою вул. Миру 1 Б має один твердопаливний котел ARDENZ-600, за адресою вул. Миру 1 А має два твердопаливні котли ARDENZ-700 та НІІСТУ-5.

Відповідно до ДСП 173-96 (додаток 4) котельні не класифікуються і для них приймаємо нормативний розмір СЗЗ - 50 м.

Найближча житлова забудова знаходиться за межами СЗЗ.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.**

На території підприємства виявлено 4 стаціонарних джерела викидів. Неорганізованих джерел та джерел оснащених ГОУ не виявлено.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.** Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються при спалюванні деревини в твердопаливних котлах. Перелік речовин, які викидаються від джерел складає оксиди азоту – 1,1912 т/рік, оксиди вуглецю – 1,8018 т/рік, суспендовані тверді частинки – 1,2813 т/р

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.** На об’єкті виробництва та технологічні устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів виробництва – відсутні.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.** На КП «Рожнятівтеплосервіс» Рожнятівської селищної ради встановлені нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин досягнуті. Впроваджені заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва. Залпові викиди на об’єкті відсутні, тому заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розроблялися. На КП «Рожнятівтеплосервіс» Рожнятівської селищної ради не планується впровадження заходів щодо остаточного припинення діяльності, пов’язаних з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан. На КП «Рожнятівтеплосервіс» Рожнятівської селищної ради впроваджені заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря. При виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідно діяти згідно Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій на КП «Рожнятівтеплосервіс» Рожнятівської селищної ради. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулювання викидів при несприятливих метеорологічних умовах. Методичні вказівки" (РД 52.04.52-85), для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. Для запобігання утворення підвищених рівнів забруднення атмосфери в подібних ситуаціях на підприємстві опрацьовуються заходи по скороченню викидів в період НМУ. На об’єкті не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та на межі СЗЗ дотримуються гігієнічні нормативи.

**Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

На проммайданчику відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела).

Для твердопаливного котла НІІСТУ-5

Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3, Оксид вуглецю – 0,6667 г/с, Оксиди азоту – 0,3785 г/с

Для твердопаливного котла ARDENZ-600

Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3, Оксид вуглецю – 0,6358 г/с, Оксиди азоту – 0,3596 г/с

Для твердопаливного котла ARDENZ-700

Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3, Оксид вуглецю – 0,6076г/с, Оксиди азоту – 0,3171 г/с

Для твердопаливного котла НІІСТУ-5

Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом – 150 мг/м3, Оксид вуглецю – 0,5819 г/с, Оксиди азоту – 0,2672 г/с

За додатковою інформацією звертатись до КП «Рожнятівтеплосервіс» Рожнятівської селищної ради за телефоном: тел./факс**:+**38**(**097) 2361583; е-mail: rtke@arte-fact.net

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти протягом 30 календарних днів з дати публікації в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, e-mail: oda@if.gov.ua