**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в**

**атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Приватне підприємсвто «Укрпалетсистем» (ПП «Укрпалетсистем») ЄДРПОУ: 32285225. Юридична адреса: 11571, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, вул. Березюка, буд. 15. Номер тел: (04142)49476; Ел.пошта: support@upg.ua. Фактична адреса: м. Хмельницький, вул. Прибузька, 11/3. Мета: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин для новоствореного об’єкта. Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів. На автозаправний комплекс отримано висновок з оцінки впливу на довкілля від 16.02.2022 р. №202110198769-009/1 (номер справи в реєстрі з ОВД: 202110198769). На АЗК передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск трьох марок бензину, двох марок дизпалива, суміші скрапленого вуглеводневого газу і сервісне обслуговування водіїв та пасажирів, що включає в себе продаж супутніх товарів та міні-кафе. Зберігання нафтопродуктів передбачено в двох підземних двостінних металевих резервуарах загальним об’ємом 105 м3 – які поділені на секції, для бензину і дизпалива, в т.ч. секція об’ємом 5 м3 резервна, для аварійного зливу нафтопродуктів. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачено в одному підземному металевому резервуарі об’ємом 19,9 м3 (підземний модуль з паливо-приймальним вузлом та ПРК СВГ). Заправлення автомобілів нафтопродуктами передбачається здійснювати за допомогою 5-ти двохсторонніх ПРК на 5 видів палива кожна, дві з яких комбіновані з СВГ (мультиколонки). Також для резервного електропостачання передбачена дизельна електростанція. В атмосферне повітря будуть викидатись такі забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом – 0,0023 т/р, оксид вуглецю − 0,0388 т/р, метан – 0,0029 т/р, діоксид азоту – 0,9698 т/р, азоту (1) оксид [N2O] – 0,0024 т/р, діоксид вуглецю – 71,6033 т/р, сірки діоксид – 0,0893 т/р, НМЛОС – 0,0484 т/р, бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 1,0264 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) – 0,0886 т/р, бутан – 0,1278 т/р, пропан – 0,1636 т/р, етантіол – 0,000016 т/р, спирт етиловий – 0,0002 т/р, ароматичні вуглеводні – 0,000132 т/р, ацетальдегід – 0,000003 т/р, оцтова кислота – 0,00002 т/р, акролеїн – 0,000015 т/р, толуол – 0,00426 т/р, ксилол – 0,00265 т/р, бензол – 0,00448 т/р, сірководень – 0,00087 т/р. Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р. Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування оголошення до: Хмельницької обласної державної (військової) адміністрації: 29005, м.Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад; тел. (0382)76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua