**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

**1. Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Газтексолюшнз» (ТОВ «Газтексолюшнз»).

**2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ**: 40813910.

**3. Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:** 09200, Київська обл., Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. Білоцерківська, 1-Б; тел.: +380(44)468-91-66; e-mail: gvlgaz@gmail.com.

**4. Місце знаходження об'єкта/промислового майданчика:** 09200, Київська обл., Обухівський р-н., м. Кагарлик, вул. Став’янка, 101-А.

**5. Мета отримання дозволу**: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

**6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:**

Автозаправний пункт (АЗП) ТОВ «Газтексолюшнз» підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно ст.3, частина 3 пункт 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше). ТОВ «Газтексолюшнз» отримало позитивний Висновок з ОВД № 0.5-10/205 від 03.03.2023. Реєстраційний номер справи про ОВД планованої діяльності в Єдиному реєстрі ОВД №20226309660.

**7. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):**

АЗП ТОВ «Газтексолюшнз» призначений для прийому, зберігання та відпуску споживачам світлих нафтопродуктів (бензину нафтового, дизпалива) та зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ)– (КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами ).

До складу об’єкта входять: наземний резервуар об’ємом 9,9 м3 - 1 шт. (для зберігання ЗВГ); ПРК для ЗВГ, тип «ММ Petro» одностороння; вузол зливу ЗВГ з автоцистерни в резервуар; наземний резервуар об’ємом 26 м3 (для зберігання ДП); наземний резервуар об’ємом 26 м3 (для зберігання бензину); наземний резервуар об’ємом 5 м3 (для зберігання бензину); ПРК типу «Шельф 100-2 КЕД-50/90-0,25-1-1» двостороння (на ДП); ПРК типу «Шельф 100-2 КЕД-50/90-0,25-1-1» двостороння (на бензин). Орієнтовний річний обсяг палива складає: бензину А-92 – 100 м3/рік; бензину А-95 – 500 м3/рік; ДП – 600 м3/рік; ЗВГ – 1000 м3/рік. Автозаправний пункт розрахований на 300 заправок на добу.

**8. Відомості щодо видів та обсягів викидів: (т/рік)**

Під час функціонування АЗП орієнтовні обсяги викидів становлять: бензин (нафтовий сірчистий, у перерахунку на вуглець) – 1,385383 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,019818 т/рік; пропан – 0,16416 т/рік; бутан – 0,24624 т/рік.

**9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** відповідно до п.1.6 та Додатку №3 «Інструкції…», затвердженої Наказом Мінприроди України №108 від 09.03.2006р., для об’єктів 2 групи не передбачаються.

**10. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року для об’єктів 2 групи – не передбачені.

**11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря».

**12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають природоохоронному законодавству, а саме вимогам ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону навколишнього середовища», Наказу Мінприроди України №309 від 27.06.2006 р. та Наказу Мінекоресурсів України №177 від 10.05.2002 р.

**13. Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації (Київської обласної державної адміністрації) за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, буд. 1, тел. - (044) 286-84-11, e-mail: doc@koda.gov.ua,** **zvern@koda.gov.ua****.**