Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОРШ УКРАЇНА» (ТОВ «ХОРШ УКРАЇНА», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35402577), юридична, поштова та фактична адреса: 08641, Київська обл., Фастівський район, Калинівська селищна ТГ, с. Велика Солтанівка, вул. Мотовилівська 3, +38(097)3500006, email: Viktor.Kaplun@horsch.com, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Дозвіл отримується вперше з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням. Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає.

На підприємстві наявні виробництва: 120103- установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати), 120204 стаціонарні двигуни, 310402 - інші види транспортування та зберігання (уключаючи трубопроводи), 130326 - зварювання металів, 410202 хімічне очищення. Технологічним устаткуванням, що призводить до викидів забруднюючих речовин в атмосферу, є: котел газовий Buderus Logano plus GB402-620 фактичною потужністю 570 кВт, Пілетний котел Wichlach GKP (400 кВт), Дизельний генератор Matari MB18 (40 кВт), Паливний бак генератору №1 (90 л), Дизельний генератор Matari MR55 (66 кВт), Паливний бак генератору №2 (160 л), Зварювальний апарат Патон ВДИ-169Р DC TIG (4,4 кВт), Зварювальний апарат Fronius VarioSynergic 4000 G/W/F (21,9 кВт), Апарат високого тиску Керхер EZW 400/4 (9 кВт). На підприємстві наявно 9 організованих (з них 1 – залпове), 3 неорганізованих, 1 пересувне джерело викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,000202 т/рік ( 0,005611 г/с), Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть – 5E-08 т/рік, Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю) – 0,000014 т/рік (0,00043 г/с), Азоту (1) оксид (N₂O) – 0,00787 т/рік, Вуглецю діоксид – 186,278877 т/рік (3,99599 г/с), Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,045456 т/рік (0,037881 г/с), Оксид вуглецю – 0,215083 т/рік (0,122406 г/с), Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,001595 т/рік (0,014018 г/с), Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,055558 т/рік (0,039877 г/с), Синтетичні миючі засоби типу «Кристал» на основі алкілсульфату натрію (контроль за алкілсульфатом натрію) – 0,000167 т/рік (0,000093 г/с), Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,079268 т/рік, Бутан – 0,000251 т/рік (0,349114 г/с), Гексан – 0,000068 т/рік (0,094124 г/с), Пентан – 0,000062 т/рік (0,085567 г/с), Пропан – 0,001453 т/рік (2,017675 г/с), Етан – 0,006338 т/рік (8,803157 г/с), Трибутиловий ефір о-фосфорної кислоти (Трибутилфосфат) – 0,000278 т/рік (0,000154 г/с), Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець – 2,9E-06 т/рік (3E-07 г/с), Метан – 0,124349 т/рік (152,67591 г/с).

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласній військовій адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.