**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

В повідомленні про намір міститься загальна інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості, а саме:

- **повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНЧЕР" (ТОВ "ІНЧЕР");

- **ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 42556531;

- **місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:** 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Халаменюка, 8, офіс 526; тел.: 066 299 44 59; a.boychuk2015@gmail.com;

- **місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:** 26421, Кіровоградська область, Благовіщенський район, с. Станіславове, вул. Наумова, 151 (26421, Кіровоградська область, Голованівський район, Благовіщенська територіальна громада, с. Станіславове, вул. Наумова, 151);

**- мета отримання дозволу на викиди:** дотримання вимог статті 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" АЗС № 146;

- **відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:** АЗС № 146 не підпадає під вимоги Закону України "Про оцінку впливу на довкілля";

**- загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):** основний вид діяльності ТОВ "ІНЧЕР", згідно з КВЕД – роздрібна торгівля пальним.

Виробничий процес на АЗС № 146 має за мету ‒ приймання, зберігання, розлив нафтопродуктів та скрапленого вуглеводневого газу, а також вироблення електроенергії при її аварійному відключені.

Основна продукція, яка випускається ‒ відсутня.

Основною сировиною, що використовується бензин А-95 ENERGY ‒ 38,48 т/рік (52 м.куб./рік), бензин А-95 ‒ 128,76 т/рік (174 м.куб./рік), бензин А-92 ENERGY ‒ 251,6 т/рік (340 м.куб./рік), дизельне паливо ДП ENERGY ‒ 391,0 т/рік (460 м.куб./рік); скраплений вуглеводневий газ ‒ 218,9 т/рік (398 м.куб./рік).

Основним обладнанням (устаткуванням), що приймає участь у технологічному процесі є:

- резервуар підземний двостінний односекційний місткістю 25 м.куб. (А-95 ENERGY) ‒ 1 шт.;

- резервуар підземний двостінний односекційний місткістю 25 м.куб. (А-92 ENERGY) ‒ 1 шт.;

- резервуар підземний двостінний односекційний місткістю 25 м.куб. (А-95) ‒ 1 шт.;

- резервуар підземний двостінний односекційний місткістю 25 м.куб. (ДП ENERGY) ‒ 1 шт.;

- колонка паливороздавальна Dresser Wayner C 44-44 U, продуктивністю 40 л/хв ‒ 2 шт.;

- колонка паливороздавальна Dresser Wayner C 11-21 SAT-U, продуктивністю 80 л/хв ‒ 1 шт.;

- резервуар місткістю 9,96 м.куб. (СВГ) ‒ 1 шт.;

- колонка газороздавальна Астра 2-09 продуктивністю 35 л/хв ‒ 1 шт.

Допоміжним обладнанням (устаткуванням): дизель-генератор MOSA GE 2000 HBS номінальною потужністю 14,5 кВт.

- **відомості щодо видів та обсягів викидів:** на об’єкті визначений обсяг викидів в кількості 2,450165480455т/рік, а саме: ізопропілбензол (кумол) – 0,011092863385, вуглеводні гpаничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.) – 0,988196303, бензол –0,004334712, ксилол – 0,002561222, толуол – 0,004684306, сірководень(H2S) – 0,00004007407, пропан – 0,3726, бутан – 0,5589, сажа – 0,000016, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,0068, азоту(1) оксид (N2O) – 0,00002, сірки діоксид – 0,00063, оксид вуглецю – 0,00027, вуглецю діоксид – 0,5, метан – 0,00002;

- **заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до третьої групи об’єктів (об’єкти, які не мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування), тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються і не потребують виконання;

- **перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання та дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до третьої групи об’єктів, перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин відсутні, тому заходи щодо скорочення викидів не розробляються і не потребують виконання, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів відсутні;

- **відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають тадотримуються всіх установлених вимог чинного законодавства України.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди з питань охорони навколишнього природного середовища можуть надсилатися до Кіровоградської обласної військової адміністрації на адресу: 25006, м. Кропивницький–06, пл. Героїв Майдану, 1; тел. 24-17-25, е-mail: [ekologkr2019@gmail.com](mailto:ekologkr2019@gmail.com).

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з дати опублікування повідомлення в місцевих друкованих засобах масової інформації.