ТОВ «КОМПАНІЯ «ЮНІВЕСТ МАРКЕТИНГ», код ЄДРПОУ 20059685, юр. адреса: 08500, Київська обл., Фастівський р-н, м. Фастів, вул. Поліграфічна, 10, тел. (044) 494-09-03, e-mail: [office@univest.ua](mailto:office@univest.ua), повідомляє про наміри отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі діяльності друкарні, яка розташована за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, м. Фастів, вул. Поліграфічна, 10.

Дозвіл на викиди оформлюється у зв’язку із введенням в експлуатацію нового обладнання (дизельних генераторів, законсервованого котла на дизпаливі), а також зміною якісних й кількісних характеристик існуючих джерел викидів.

Основними видами діяльності – друкування різноманітної продукції. Підприємство віднесено до другої групи за ступенем впливу об'єкту на забруднення атмосферного повітря, та потребує взяття на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

У результаті проведення вищевказаних робіт встановлено, що на підприємстві налічується двадцять вісім стаціонарних джерел викидів, а саме: труба пристрою виготовлення друкарських форм (дж.№1), труби друкарських (дж.№4-10) і лакувальної (дж.№11) машин, труби екструдерних ліній (дж. №2-3, №12), труби водогрійних котлів (дж.№15) і парогенератору (дж. №14), труби дизель-генераторних установок (дж.№23-25), труба установки пресування відходів (дж.№13), дих.клапан ємності з дизпаливом (дж.№16), труба холодильної машини (дж.№17), труби обладнання мехдільниці (дж.№18-20), труба постів зарядки акумуляторної (дж.№21), труба обладнання кухні їдальні (дж.№22), склад спирту (дж.№26), пост зварювання (дж№27), комплекс вантажних рамп (дж№28).

Потужність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від об’єкту становить 1,547777 г/с та 358,692 т/рік, в т.ч: речовини у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих – 0,515 т/рік, оксиди азоту – 0,24 т/рік, оксид вуглецю – 1,431 т/рік, діоксид сірки – 0,007 т/рік, бензолсульфохлорид – 0,081 т/рік, сульфатна к-та – 0,006 т/рік, діоксид титану – 0,00001 т/рік, діоксид кремнію – 0,00015 т/рік, залізо та його сполуки – 0,0008 т/рік, манган та його сполуки – 0,0001 т/рік, натрію гідрооксид– 0,005 т/рік, озон – 0,002 т/рік, моноетаноламін – 0,009 т/рік, спирт ізопропиловий – 0,371 т/рік, бутилкарбітол – 0,054 т/рік, вуглеводні насичені – 0,012 т/рік, дифенілкетон – 0,336 т/рік, 2-метокси-1-метилетилацетат – 0,067 т/рік, 2-гідрокси-2-метилпропіонфенон – 0,01 т/рік, 2,2-диметокси-2-фенілацетонфенон – 0,002 т/рік, стирол – 0,086 т/рік, акролеїн – 0,0001 т/рік, етилацетат – 0,006 т/рік, кислота оцтова – 0,093 т/рік, НМЛОС – 0,031 т/рік, фреон-134-а – 0,002 т/рік, вуглецю діоксид – 355,312 т/рік, азоту оксид – ‌0,002 т/рік, метан – ‌0,010 т/рік, ртуть та її сполуки – 6·10-7 т/рік.

Підприємство відноситься до другої групи – заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються.

Нормативи ГДВ забруднюючих речовин не перевищені – заходи щодо скорочення викидів не розробляються.

Величини викидів забруднюючих речовин не перевищують нормативи екологічної безпеки та гігієнічні нормативи. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації оголошення до Київської обласної державна адміністрації (КОДА) за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. (044) 286-84-11, 286-87-23, e-mail: doc@koda.gov.ua.