**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

**1. Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю «МАКПАУ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ» (ТОВ «МАКПАУ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»).

**2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ**: 40179544.

**3. Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:** 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, 5 поверх; тел.: (044) 496-77-76; e-mail: artemkarpenko710@gmail.com.

**4. Місце знаходження об'єкта/промислового майданчика:** 08454, Київська обл., Бориспільський р-н., с.Циблі, вул. Урочище В’юнище, буд. 20-А, 20-Б, 20-В, 20-Г та 20-Д.

**5. Мета отримання дозволу**: отримання дозволу на викиди від стаціонарних джерел, розміщених в існуючому комплексі садових будинків.

**6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** стаціонарні джерела викидів на існуючих (введених в експлуатацію) об'єктах - не відносяться до об’єктів та планованих видів діяльності, визначених ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», та не підпадають під сферу застосування даного Закону.

**7. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):** на території розміщені5 будинків, для опалення яких використовується модульна котельня КМ Тг-400, в якій встановлено 4 газових котли «Navi» ВС-100, потужністю 98 кВт кожний. Для аварійного електропостачання розміщений газогенератор GENERAC SG 150 та дизельгенератор D440. Запас палива для дизельгенератора - в ємностях 2,5м3/5м3. Приготування їжі відбувається в кухнях, що обладнані вентсистемами від електроплит, духової шафи, фритюру.

**8. Відомості щодо видів та обсягів викидів: (т/рік)** Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки та волокна) 0,019988; Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 0,60407; Азоту(1) оксид (N2O) 0,00067; Сірки діоксид 0,004016; Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) 5,68E-7; Оксид вуглецю 0,277349; Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 8,41013E-5; Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 0,006071; Аміак 0,00186; Метилмеркаптан(газ) 2,7E-7, Етантіол (етилмеркаптан) 1,1E-7; Сірководень (H2S) 0,000158; Спирт етиловий 0,045; Акролеїн 0,00048758; Ацетальдегід 0,00008; Кислота оцтова 0,000463; Вуглецю діоксид 355,753479; Метан 0,074926.

**9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** відповідно до п.1.6 та Додатку №3 «Інструкції…», затвердженої Наказом Мінприроди України №108 від 09.03.2006р., для об’єктів 3 групи не передбачаються

**10. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року для об’єктів 3 групи – не передбачені.

**11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря».

**12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають природоохоронному законодавству, а саме вимогам ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону навколишнього середовища», Наказу Мінприроди України №309 від 27.06.2006 р. та Наказу Мінекоресурсів України №177 від 10.05.2002 р.

**13. Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації (Київської обласної державної адміністрації) за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, буд. 1, тел. - (044) 286-84-11, e-mail:** [**zag@koda.gov.ua**](mailto:zag@koda.gov.ua)**,** [**zvem@koda.gov.ua**](mailto:zvem@koda.gov.ua)**.**