**Повідомлення про намір отримання дозвіл на викиди**

**забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

**1.Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання**: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТКАСПОСТАЧ», ТОВ «МЕТКАСПОСТАЧ». **2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ**: 35784726.

**3.Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:** 09129, Київська область, Білоцерківський район, с. Озерна, вул. Хмельницького Богдана, буд.33, 067-326-91-81, buh@metkas.com.ua.

**4.Місце знаходження об'єкта/промислового майданчика**: 09129, Київська область, Білоцерківський район, с. Озерна, вул. Хмельницького Богдана, буд.33

**5.Мета отримання дозволу**: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

**6.Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** розробляти Звіт з оцінки впливу на довкілля не передбачено, так як планова діяльність підприємства не відповідає статті 3 п.2 підпункту 4) та п.3 підпункту 5) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 №**2059-VIII, тому немає значний вплив на довкілля та не підлягає оцінці впливу на довкілля.** Висновок з ОВД на підприємстві відсутній.

**7. Загальний опис об'єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):**

Підприємство спеціалізується на виробництві металевих стелажів. Виробнича потужність підприємства складає 130 тис. одиниць продукції на рік.

До складу підприємства входять:

- механічна дільниця;

- фарбувальна дільниця;

- дільниця порізки МДФ, ДСП;

- дільниця пакування;

- топкові.

***Механічна дільниця***

Листовий метал подається зі складу сировини на Лінію поздовжньо – поперечного розрізу для порізки заготовок заданого розміру для виготовлення деталей стелажу.

***Фарбувальна дільниця***

Деталі стелажів переміщуються на устаткування - горизонтальну конвеєрну мийку та сушку деталей, де вони в спеціальних ємкостях знежирюються та миються. Фарбувальна дільниця облаштована двома лініями порошкового фарбування металу. До конструкції лінії порошкового фарбування металу входить камера нанесення порошкової фарби і камера полімеризації поліефірного покриття (2 од.).

***Дільниця порізки МДФ, ДСП***

Для комплектування стелажів виготовляються полиці із МДФ, ДСП, оцинкованого металу. Розкрій листів заданого розміру виконується на верстаті RDT 842L.

***Дільниця пакування***

Готові деталі комплектуються та складаються в картонні коробки та переміщуються на склад готової продукції.

***Топкові***

Для обігріву приміщень в холодний період року встановлено твердопаливні котли: ТГ – 100 «Скандій» потужністю 100 кВт – 1од., ТГ – 200 «Скандій» потужністю 200 кВт – 1од., Lafat потужністю 125 кВт – 2од., теплогенератор ТГУ-1200 потужністю 90 кВт – 2од., твердопаливний котел «Скандій» потужністю 90 кВт – 1од. В якості палива використовується деревина.

**8. Відомості щодо видів та обсягів викидів: (т/рік)** Кількість джерел викиду – 19. В атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини у кількості, т/рік: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0389; оксид вуглецю – 0,3389; метан – 0,0054; азоту (1) оксид [N2О] – 0,00539; вуглецю діоксид – 40,39; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,08609; залізо та його сполуки у перерахунку на залізо – 0,0022; манган та його сполуки у перерахунку на діоксид мангану– 0,0002; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,0024; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,0637; альдегід масляний - 0,00278 т/рік; фенол – 0,00022; формальдегід – 0,00034; 1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин) – 0,0061.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: 40,94262 т/рік.

**9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** відповідно до п.1.6 та Додатку No3«Інструкції...», затвердженої Наказом Мінприроди України No108 від 09.03.2006р., для об’єктів 3 групи – не передбачені.

**10. Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання**: відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України No108 від 09.03.2006 року для об’єктів 3 групи – не передбачені.

**11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря».

**12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають природоохоронному законодавству, а саме вимогам ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону навколишнього середовища», Наказу Мінприроди України No309 від 27.06.2006 р. та Наказу Мінекоресурсів України No177 від 10.05.2002 р.

**13. Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації (Київської обласної державної адміністрації) за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, буд. 1, тел. -(044) 286-84-11, e-mail: doc@koda.gov.ua, zvern@koda.gov.ua.**