ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКХОСТИНГ» (скорочене найменування: ТОВ «ТЕКХОСТИНГ»; код ЄДРПОУ 41309272; юридична та поштова адреса: 01033, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Короленківська, буд. 3; контактний номер телефону: +38 044 332 31 26; електронна пошта: INFO@TH.CODES), повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчику за адресою: 01033, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Короленківська, буд. 3.

Основний вид діяльності ТОВ «ТЕКХОСТИНГ», згідно КВЕД, – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Промислова продукція на проммайданчику ТОВ «ТЕКХОСТИНГ» не випускається.

Дозвіл на викиди отримується вперше з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме – отримати право експлуатувати обладнання допоміжного виробництва, призначеного для забезпечення безперебійної роботи електричного обладнання при аварійних чи планових відключеннях електропостачання (дизельний генератор FG Wilson P500E3 з паливним баком об’ємом 1 м3), з якого в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини.

Експлуатація дизельного генератору не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складе 185,7321 т/рік (53,74263 г/с), у тому числі: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,0059 т/рік (0,0017 г/с), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту 0,2371 т/рік (0,0686 г/с), азоту (1) оксид (N2O) 0,0015 т/рік (0,0004 г/с), діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,2343 т/рік (0,0678 г/с), оксид вуглецю 0,7948 т/рік (0,2300 г/с), вуглецю діоксид 184,3258 т/рік (53,3358 г/с), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 0,1248 т/рік (0,0361 г/с), вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,0004 т/рік (0,00003 г/с), метан 0,0075 т/рік (0,0022 г/с).

На проммайданчику немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування. Заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються – викиди від обладнання не перевищують нормативних граничнодопустимих викидів, перевищення гігієнічних нормативів повітря населених місць на межі житлової забудови відсутні. Встановлені нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення до УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел.: +38 044 366-64-10, +38 044 366-64-11; електронна пошта: ecology@kyivcity.gov.ua.