Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Загальна інформація

*Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:* Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», КНП ХОР «ОКЛ».

*Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ* – 02003563.

*Місцезнаходження суб’єкта господарювання*: 61058, м. Харків, пр. Незалежності, 13, к.т.: (057) 705-01-95, e-mail: hokb07@ukr.net.

*Місцезнаходження об’єкта:* 61058, м. Харків, пр. Незалежності, 13.

*Мета отримання дозволу на викиди* – отримання права здійснювати експлуатацію об’єкту, з якого в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини або їх суміші.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:* Відповідно до ЗУ“Про оцінку впливу на довкілля” КНП ХОР «ОКЛ» не підлягає оцінці впливу на довкілля, оскільки не здійснює діяльність, яка підпадає під дію цього закону.

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):*

Лікарняний комплекс закладу має в своєму складі навчально-діагностичний, хірургічний, лікувальний, лабораторний адміністративно-господарський корпуси, поліклініку, прозектуру, пологовий будинок, діагностичний центр, офтальмологічне відділення. На території комплексу також розташовані гуртожиток, харчоблок, гараж. В поліклінічному відділенні та в прозектурі проведення аналізи здійснюється в лабораторіях, що обладнані витяжними шафам. Для діагностики та дослідження внутрішніх органів та кісток в корпусах закладу встановлені томографи (GE Optima CT660 потужністю 80 кВт), рентген-апарати та ангіограф. Приготування їжі для пацієнтів здійснюється в харчовому блоці, обладнаному електропіччю на 6 секцій. Ремонтні роботи здійснюються в майстерні, що обладнана заточувальним верстатом та зварювальним постом. Автотранспорт та спецтехніка зберігається на відкритому майданчику, ремонтується в ремонтному боксі. Аварійне електропостачання закладу здійснюється від дизель-генераторів: DJ-170 BD потужністю 170 кВт, GEP605-2 потужністю 450 кВт, FDC 200 PD потужністю 200 кВт, GENPOWER GNT 410 KVA потужністю 340 кВт; Andoria потужністю 50 кВт.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів*

Загальна кількість забруднюючих речовин становить 2,0882 т/рік, у т.ч.:

Кислота оцтова - 0,00190, Кислота азотна за молекулою HNOз - 0,00036, Озон - 1,9E-05, Акролеїн - 0,00130, Заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,00012, Марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) - 3,3E-05, Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) - 3,5E-05, Титану оксид - 9,8E-06, Пил абразивно-металевий - 0,00076, Азоту діоксид - 0,93574, Вуглецю оксид - 0,80961, Сажа - 0,03528, Ангідрід сірчистий - 0,08302, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,21165, Формальдегід - 0,00838.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися до Харківської обласної військової адміністрації протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64; obladm@kharkivoda.gov.ua або upress@kharkivoda.gov.ua