**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” (скорочено ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК") повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами дільниці підготовки масових вибухів гірничого цеху.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 00191282.

Юридична та поштова адреса: 39802, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вулиця Будівельників, будинок 16; тел. (05348) 7-57-00; Е-mаіl: рgок@ferrexpo.poltava.ua.

Фактична адреса об’єкту: 39802, Полтавська обл., місто Горішні Плавні, вулиця Будівельників, будинок 16.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами є отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші у зв’язку зі зміною параметрів джерел викидів та у зв’язку з оптимізацією технологічних процесів, виведенням з експлуатації обладнання на підприємстві.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. діяльність дільниці підготовки масових вибухів гірничого цеху не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» спеціалізується на видобутку залізної руди (магнетиту), первинній переробці руди, збагаченні руди, виготовленні окатків, які є сировиною для металургійних підприємств.

Територія дільниці підготовки масових вибухів гірничого цеху знаходиться на відстані 1 км в північно-західному напрямку від борту західного відвалу кар'єра ПРАТ «Полтавський ГЗК» та на відстані 5,5 км в північному напрямку від м. Горішні Плавні.

Джерелами утворення забруднюючих речовин на території дільниці підготовки масових вибухів гірничого цеху є технологічне та допоміжне обладнання, під час роботи якого утворюються забруднюючі речовини, а саме котли, склади вугілля, склад шлаку.

Кількість стаціонарних джерел викидів об’єкта складає 4 шт. В результаті діяльності об’єкта в атмосферне повітря здійснюється викид таких речовин з валовим викидом: оксид вуглецю – 6,672 т/рік; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 1,304 т/рік; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 6,788 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,988 т/рік; пил антрациту – 0,021 т/рік; метан – 0,008 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) – 0,012 т/рік; суміш насичених вуглеводнів С2-С8 і суміш насичених і ненасичених вуглеводнів С1-С4 (Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт") – 0,668 т/рік; вуглецю діоксид – 741,38 т/рік. Потужність викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 16,461 т/рік (без урахування вуглецю діоксиду).

Залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до другої групи - об’єкти, які беруться на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На території об’єкта, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не розробляються, оскільки об’єкт розташований в Кременчуцькому районі, в якому гідрометеорологічними організаціями ДСНС України не проводиться прогнозування. На об’єкті підприємства не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції та зауваження від громадських організацій та окремих громадян протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення приймаються в Полтавській обласній військовій адміністрації: м. Полтава, вул. Соборності, 45 (т. (0532) 56-02-90) та в Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської ОВА: м. Полтава, вул. Зигіна, 1 (т. (0532) 56-95-08).