ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНОГО АМІАКОПРОВОДУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРХІМТРАНСАМІАК» (ПУМА ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК», код ЄДРПОУ 26040646, юридична адреса: 02002, місто Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, тел. (05745)22512, e-mail: adminpuma@ukr.net) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Об'єкти ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК» розташовані на двох майданчиках в м.Лозова: виробнича база по вул.Свободи, 53; гараж-стоянка: по вул.Свободи, 26. Відстань між майданчиками становить менше 500 м.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Згідно вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність на зазначених об'єктах ПУМА ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

На проммайданчику ПУМА ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК» здійснюються операції з технічного огляду, обслуговування та зберіганню власного автотранспорту. На території виробничої бази знаходяться дві будівлі. В одній розміщено адміністративні приміщення №1 та гаражні бокси для технічного обслуговування легкових автомобілей. В іншій – адміністративні приміщення №2 та гараж для зберігання легкових автомобілей. На території гараж-стоянки знаходиться гараж для вантажних автомобілів, в якому здійснюється технічне обслуговування та зберігання вантажних автомобілей. Джерелами утворення забруднюючих речовин є: котлоагрегати, металообробні верстати, зварювальний апарат, пост зарядки акумуляторів, місце зберігання лакофарбових матеріалів, внутрішні роз’їзди транспорту.

Під час роботи технологічного устаткування до атмосферного повітря викидаються: оксид вуглецю – 0,36989 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2] – 0,1244 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,011 т/рік; сірки діоксид – 0,0001782 т/рік; сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] – 0,00076 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00124 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,00018 т/рік; нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) – 5,4Е-07 т/рік; хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,0000045 т/рік; ацетон – 0,084 т/рік; бутилацетат – 0,017 т/рік; етилцелозольв – 0,017 т/рік; етилацетат – 0,0258 т/рік; ксилол – 0,0258 т/рік; толуол – 0,044 т/рік; фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) – 0,000113 т/рік; фтористий водень – 0,000034 т/рік; НМЛОС – 0,227 т/рік; метан – 0,00195 т/рік; титану діоксид – 0,00026 т/рік; азоту (1) оксид [N2O] – 0,00015 т/рік, вуглецю діоксид – 82,229 т/рік.

Валовий викид **забруднюючих речовин** (без врахування СО2) становить 0,9505 т/рік.

По ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до третьої групи, як об’єкт, який не взятий на державний облік і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно інструкції про загальні вимоги до оформлення документів.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 календарних днів з моменту опублікування цього повідомлення до: **Харківської обласної військової адміністрації**: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, е-mail: upress@kharkivoda.gov.ua.