**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди**

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Глобинський свинокомплекс» (скорочено ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 33604720.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 39000, Україна, Полтавська область, Кременчуцький район, місто Глобине, вулиця Володимирівська, 61; контактний номер телефону (05365) 2-51-88, e-mail: kovshutska.y@svk.globino.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 39022, Україна, Полтавська область, Кременчуцький район, за межами населених пунктів (поблизу с. Гриньки) Градизької територіальної громади.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право провадити діяльність на існуючому об'єкті, пов'язану із викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19) “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: висновок з оцінки впливу на довкілля виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, від 17.05.2021 р., номер висновку №21/01-202012237178/1, реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планової діяльності 202012237178.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» (Товарна ферма по відгодівлі свиней) спеціалізується на прийомі, відгодівлі, дорощуванні та подальшої реалізації на забій свиней.

Джерелами утворення викидів будуть: свинарник для дорощування поросят, 4шт.; свинарник відгодівельник, 16 шт.; кормокухня, 2 шт.; силос для зберігання комбікорму для кормокухні, 9 шт.; силосна яма для збереження корму, 3шт.; бункер для корму, 6 шт; пункт прийому поросят на дорощування; пункт випуску свиней, 2 шт.; котел Ретра-3М, 2 шт.; бункер для вивантаження пілет; силос для пілет; місце вивантаження попелу; майданчик для зберігання попелу; сепараторна гною; майданчик для зберігання твердого гною; гноєзбірник, 3 шт.; стоянка автотранспорту; приміщення кухні; дизельний генератор Aksa; ємність з ДП; ПРК; дезбар’єр.

 Відомості щодо видів та обсягів викидів, т/рік: натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична) - 0,222; мікроорганізми-продуценти ВНДІСГМ-54(КУО/м3) – 64,488882; вуглецю оксид – 6,92832; вуглецю діоксид – 636,63816; метан – 84,942856; суспендовані частинки, недиференційовані за складом – 2,127449; пил хутряний (вовняний, пуховий) – 224,400849; пил деревини – 0,062045; пил зерновий – 0,005832; пил комбікормовий (в перерахунку на білок) – 0,000921; азоту діоксид – 8,346902; азоту(1) оксид (N2O) - 0,090528; аміак – 116,223473; диметилсульфід – 8,183564; метилмеркаптан (газ) – 1,137839; ангідрид сірчистий - 0,478275; сірководень – 33,951868; диметиламін – 32,733888; альдегід пропіоновий (пропаналь, метилоцтовий альдегід) – 7,365134; кислота капронова – 4,091782; вуглеводні гpаничні С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.) – 1,156546; додецилбензол (додецилбензол фенілдодекан) – 1,919856; акролеїн – 0,003648; фенол – 1,227493; формальдегід - 0,3.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання та перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: згідно «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовини в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців» затвердженої Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 р. № 108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування та перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів другої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачено.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 р. № 177.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися до Полтавської обласної держадміністрації, за адресою: 36014, місто Полтава, вулиця Соборності, 45, електронна пошта oda@adm-pl.gov.ua, тел. (0532) 56-95-08,

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення, громадськість може надати зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.