**Повідомлення про намір отримання дозволу для ознайомлення з ним громадськості:**

*повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання –* **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ" (ТОВ "УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ");**

*ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:* 43352102*;*

*місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання –* 79040, м. Львів, вул. Північна, 2, тел. [+380 (97) 809-21-52](tel:+380978092152), Еmаіl: ukrpromenergo.resursy@gmail.com;

*місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика -*  м. Львів, вул. Північна, 2;

*мета отримання дозволу на викиди* – отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами діючого підприємства;

*відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами* [*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19) *«Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля* – діяльність підприємства не належить до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля згідно Закону України (ЗУ) "Про оцінку впливу на довкілля" №2059-VIII від 18.12.2017 р., тому висновок щодо допустимості провадження планованої діяльності відсутній;

*загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування;* основною діяльністю підприємства є організація будівництва будівель. На даний час ТОВ "Укрпроменерго ресурси", у відповідності до умов укладених договорів оренди нерухомого майна, власні приміщення передало в оренду. Теплозабезпечення власних приміщень здійснюється за допомогою дахових кондиціонерів з газовим нагріванням (руфтопів) виробництва VBW та котлів Buderus Logamax plus GB162-100 V2. Загальна теплова потужність опалювального обладнання становить 1,425 МВт. Для резервного електропостачання власних потреб у разі аварійного відключення світла встановлені дизельні генератори (марок FPT N45 MNT F40 потужністю 164 кВт, для потреб орендарів – Fogo FD 500 S-C потужністю 440 кВт (2 шт.), OLYMPIAN GER 110-4 потужністю 80 кВт, Aksa APD 75A потужністю 56 кВт). Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є труби відведення димових газів руфтопів та котлів, труби відводу відпрацьованих газів дизельних генераторів;

*відомості щодо видів та обсягів викидів –* в атмосферне повітря здійснюватимуться потенційні викиди наступних забруднюючих речовин та парникових газів (тонн/рік): азоту діоксид – 1,470; ангідрид сірчистий – 0,096; вуглеводні граничні С12-С19 – 0,051; вуглецю оксид – 1,934; сажа – 0,002; метан – 0,009; вуглецю діоксид – 433,899;

*заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання –* виробнича діяльність не належить до переліку виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися;

*перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання –* не розроблялися;

*дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів* - відсутні;

*відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству -* пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству, відповідно до результатів розрахунку розсіювання, на межі нормативної санітарно-захисної зони приземні концентрації по усіх забруднюючих речовинах не перевищують ГКД (ОБРВ) атмосферного повітря та відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006р.;

*адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди -* Львівська обласна військова (державна) адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА: 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032) 238-73-83);

*строки подання зауважень та пропозицій -* протягом 30 календарних днів з дати публікації