ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету

Міністрів України

від \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 2024 р. № \_\_\_\_

**ЗМІНИ,**

**що вносяться до** **постанови Кабінету Міністрів України**

**від 11 вересня 1996 р. № 1100 та** **Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин**

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 «Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується»:

1) у Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, затвердженому цією постановою:

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі скидання стічних вод від установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів нормуються додаткові забруднюючі речовини з урахуванням Правил технічної експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, затверджених Міндовкілля.»;

пункт 17 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі скидання стічних вод від установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів водокористувач також відповідає за надання розробнику достовірних вихідних даних, що одержуються на основі проведення інвентаризації показників складу та властивостей стічних вод, про додаткові забруднюючі речовини, визначені Правилами технічної експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, затвердженими Міндовкілля.».

1. у Переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, затвердженому цією постановою, примітку доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі скидання стічних вод від установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів обов’язково нормуються додаткові забруднюючі речовини, визначені Правилами технічної експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, затвердженими Міндовкілля.».

1. У додатку до Порядку запровадження обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 28 березня 2023 р. № 272, примітку\*\* викласти в такій редакції:

«\*\*Допускається не здійснювати автоматизовані інструментальні вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин у разі підтвердження того, що викиди забруднюючих речовин не перевищуватимуть встановлені для них нормативи гранично допустимих викидів у таких випадках:

1) для оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту на наявних установках спалювання відходів або на установках сумісного спалювання відходів, номінальна потужність яких менше ніж 6 тонн на годину;

2) для фтористого водню, якщо очищення від водню хлориду забезпечується таким чином, щоб норматив гранично допустимих викидів водню хлориду не перевищувався;

3) для водню хлориду, фтористого водню та діоксиду сірки.

Вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин у зазначених випадках та підтвердження дотримання зазначених умов здійснюється згідно з Правилами технічної експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, затвердженими Міндовкілля.».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_