ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ" (ТОВ "АЛЬЯНС ХОЛДИНГ"), Код ЄДРПОУ – 34430873, юридична та поштова адреса: Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4, фактична адреса: 29000, Хмельницька область, Хмельницький район, м. Хмельницький, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 37, 0989148052, email: viv\_d@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта. Дозвіл отримується у зв’язку із закінченням терміну дії попереднього дозволу №6810100000-36 та змінами в структурі джерел викидів з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Дозвіл отримується для діючого підприємства, рік введення в експлуатацію - 2010, згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

На підприємстві наявні виробництва: 1.A.4.a. - мале спалювання, комерційний сектор/020105 Стаціонарні двигуни, 1.B.2.a.v Розподіл нафтопродуктів / 050502 транспорт та зберігання (крім 050503)/ 050402 Інші операції обробки та збереження (включаючи трубопроводи), 050503 Автозаправні станції (включаючи заправку автомобілів паливом)/ 050402 Інші опарації обробки та збереження (включаючи трубопроводи). Джерелами утворення забруднюючих речовин є Дизель генератор Karjen KJR-40 фактичною потужністю 29 кВт, підземні резервуари для зберігання бензину (об’ємом 25/20/15 м3) та дизельного палива (об’ємом 25/15 м3), Паливо-роздавальні колонки SK 700-2 / Encore 510 8/0/8 C-U продуктивністю 40 л/хв (2 од.), Резервуар для зберігання ЗВГ (надземний), об’єм 9,15 м3, колонка GLOBAL CENTURY S11-110 LPG-U продуктивністю 200 заправок за добу. На підприємстві наявно 4 організованих та 6 неорганізованих джерел викидів.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік; г/с): Азоту (1) оксид (N₂O) – 0,0001;-, Бензин (нафтовий, малосірчистий в перерахунку на вуглець)- 0,516; 0,135842, Бутан – 0,488; 7,404205, Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,0105; 0,080661, Вуглецю діоксид – 3,172;-, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,001;0,000594, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,002; 0,001005, Оксид вуглецю – 0,008; 0,004253, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,001568; 0,000792, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,002;-, Метан – 0,00004;-, Одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 0,00006; 0,000859, Пропан – 0,488; 7,404205.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Хмельницької обласної військової адміністрації за адресою: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, [cpl@adm-km.gov.ua/regadm@adm-km.gov.ua](mailto:cpl@adm-km.gov.ua/regadm@adm-km.gov.ua), (0382) 76–50–24.