**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** товариство з обмеженою відповідальністю «КУЗЬМИНЕЦЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА» (ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА»).

**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 42490240.

**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:** 09232 Київська область, Обухівський (раніше – Кагарлицький) район, с. Кузьминці, вул. Василя Путаненка, 57, тел.: +38 (067) 982-41-37, e-mail: office@keraterm.com.ua

**Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика:** 30344, Хмельницька область, Шепетівський район, село Мислятин, вулиця Нова, 52Б (кадастровий номер земельної ділянки: 6822184200:05:024:0153).

**Мета отримання дозволу на викиди:** надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами** [**Закону України**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19) **«Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:** діяльність, яка ведеться на території об’єкта/промислового майданчика не відноситься до видів діяльності, передбачених ч. 2 і 3 ст. 3 [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19) «Про оцінку впливу на довкілля», відповідно підстави для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля відсутні.

**Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):** основним видом діяльності підприємства на вищезазначеній локації являєтьсявиробництво паливних гранул з біомаси. Виробництво гранул здійснюється завдяки виконанню таких базових операцій: приймання сировини (деревина), її наступне подрібнення, транспортування на сепарацію, сушіння, подрібнення висушеної сировини, її грануляція, охолодження та фасування гранул в мішки. Обов’язковою умовою безперервності процесу є виробництво тепла шляхом спалювання деревини в теплогенераторі. Для виконання технологічних операцій в складі виробництва серед іншого передбачене таке основне обладнання: розкатна рама, дробарка стаціонарна, живильник дозатор, шевронний транспортер, дисковий сепаратор із конвеєром, оперативний бункер теплогенератора, теплогенератор, подовжувач теплогенератора, сушильний барабан, дробарка молоткова, конвеєри, гранулятори, фасувальне обладнання та ін. Для опалення приміщення охорони передбачена твердопаливна піч. З метою безперебійного забезпечення транспортних засобів, які приймають участь у виробничому процесі дизельним паливом в складі промислового майданчика передбачений наземний резервуар з паливо-роздавальною колонкою. Для виконання ремонтних робіт передбачений заточувальний верстат та зварювальний апарат.

Кількість джерел викидів забруднюючих речовин – 8. Група об’єкта, для якого розробляються документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів – 2.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів**: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих з складом – 2,644395 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 1,801103 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] – 0,258336 т/рік; сірки діоксид – 1,078997 т/рік; сірководень – 0,000010 т/рік; оксид вуглецю – 25,816020 т/рік; вуглецю діоксид – 6600,781786 т/рік; неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) – 2,587211 т/рік (в т.ч. вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,003698 т/рік; бензол – 0,000006 т/рік; кислота оцтова – 0,000150 т/рік); метан - 0,322920 т/рік; заліза оксид (у перерахунку на залізо) – 0,000130 т/рік; манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – 0,000014 т/рік.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання**: заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для підприємств 2 групи згідно Наказу Міндовкілля № 448 від 27.06.2023 не передбачаються.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** в силу відсутності перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин на стаціонарних джерелах викидів та дотримання гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони об'єкта, впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачене.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** нормативи гранично допустимих викидів дотримуються тому природоохоронні заходи щодо скорочення викидів для їх виконання не передбачені.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 №309 та Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 № 177.

**Адреса органу влади до якого можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** зауваження та пропозиції подавати протягом 30 днів з моменту опублікування даного повідомлення до Хмельницької обласної державної адміністрації за адресою: 29005, Хмельницька обл., місто Хмельницький(з), Майдан Незалежності, будинок, 2; тел.: (0382) 76-50-24; ел. пошта: regadm@adm-km.gov.ua.