**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю "ОККО-ДРАЙВ"

**Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за єДРПОУ**: 20122395

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:** 82660, Львівська область, Стрийський р-н, селище Славсько, вул. Івана Франка, 14 А, телефон +380675182110 Ел. пошта - yushamova@gng.com.ua

**Місцезнаходження об’єкта:** Автозаправна станція №12 (БП АЗС №12), 75010, Херсонська область, Херсонський (Білозерський) район, с/р Посад-Покровська, автодорога Одеса-Мелітополь- Новоазовськ ( М-14), 167 км

1. **Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту ТОВ "ОККО-ДРАЙВ", який відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.
2. **Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:**

Так, як ці споруди, технологічне обладнання тощо, є існуючими і діючими і не потребують будь-якого будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтаж) об’єктів, іншого втручання в природне середовище, то об’єкт ТОВ "ОККО-ДРАЙВ" розташований за адресою: 75010, Херсонська область, Херсонський (Білозерський) район, с/р Посад-Покровська, автодорога Одеса-Мелітополь- Новоазовськ ( М-14), 167 км не підпадає під процедуру ОВД.

**Загальний опис об’єкта.** ТОВ «ОККО-Драйв» Автозаправна станція № 12 призначена для приймання нафтопродуктів з автоцистерн, зберігання в резервуарах та відпуску дизпалива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу.

Основні виробничі ділянки об’єкта: резервуарний парк зберігання дизпалива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, дизельгенератор.

Загальна номінальна ємкість резервуарного парку – 110 м3. Річна кількість нафтопродуктів, яка зберігається в резервуарах 2383 м3/рік, в тому числі бензин Pulls 95 –103 м3/рік, бензин А-95 – 490 м3/рік, дизельне пальне Eвро – 1120 м3/рік, дизельне пальне Pulls – 193 м3/рік, скрапленого вуглеводневого газу - 477 м3/рік.

Планова діяльність об’єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.** Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів складають (т/рік):

|  |  |
| --- | --- |
| **Усього для підприємства** | 0,953 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом  | 0,002 |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,005 |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,005 |
| Сірководень | 0,000000066 |
| Оксид вуглецю | 0,023 |
| Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)/Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,694 |
| Бензол | 0,0028 |
| Ксилол | 0,0013 |
| Толуол | 0,00279 |
| НМЛОС/ Пропан | 0,014 |
| НМЛОС/ Бутан | 0,203 |

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.** Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи не предбаченні.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.** Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачений. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин при НМУ – не передбачені. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря надані в Документах.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.** Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі нормативної/фактичної СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.** Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні), пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ "ОККО-ДРАЙВ" зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Херсонську обласну військову державну адміністрацію за адресою: площа Свободи, 1, м. Херсон, Херсонська обл.. область, 73003, kanc@khoda.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.