# ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та постанов КМУ № 302 від 13.03.2002 р. та №63 від 24.01.2023 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМ АВТО КР» (ТОВ «СМ АВТО КР») (код ЄДРПОУ 42204619, юридична адреса: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв Ато, буд. 30В, каб. 321, тел.: +38099-662-76-31, E-mail: smavtokr@gmail.com) для систематизації інформації про наявність та розміщення джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, якісний та кількісний склад викидів від асфальтобетонного заводу, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів для новоствореного об'єкта – асфальтобетонного заводу AMMANN «UniBatch-240 Classic», розташованого за адресою: 50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Урожайна, буд. 1В.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. №2059-VIII діяльність підприємства належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. На підставі цього Закону для об’єкта було розроблено Звіт з оцінки впливу на довкілля «Реконструкція комплексу будівель та споруд для розміщення асфальтобетонного заводу AMMANN «UniBatch-240 Classic» за адресою вул. Урожайна, 1В» (реєстраційний номер справи № 7440 (2023121311393)), на який отримано висновок від 04.06.2024 р. № 76/0/490-24.

Основним видом діяльності ТОВ «СМ АВТО КР» є виробництво асфальтобетонних сумішей на основі застосування високопродуктивної та енергоефективної технологічної установки «UniBatch 240 Classic» компанії AMMANN.

Асфальтозмішувальна установка включає: системи попередньої подачі, сушіння та нагрівання; агрегат пиловловлювання; змішувальна башта; агрегат подачі добавки; систему наповнювача; силос зберігання асфальтобетону; систему подачі бітуму. Продуктивність заводу «UniBatch 240 Classic» AMMANN – 240 т/год при 3% вологості.

Для нагрівання бітуму до робочої температури та подачі його на дозування для приготування асфальтобетонної суміші передбачено Бітумне господарство. Бітумне обладнання складається з бітумних резервуарів (6 наземних ємностей загальним об’ємом 348 м3), нагрівача термального масла, обладнаного газовим пальником, насосних установок, бітумопроводів.

Для виробництва водно-бітумної емульсії на даному АБЗ передбачена емульсійна установка продуктивністю до 7 т/годину. Для виготовлення бітумної емульсії відповідно до рецептури використовується бітум, вода, соляна кислота 12% та емульгатор.

В якості палива для пальників сушильного барабану АБЗ та нагрівача термального масла бітумного господарства використовуватиметься зріджений вуглеводневий газ. Для зберігання ЗВГ передбачена автоцистерна ППЦТ-10 з робочим об’ємом 8,9 м3.

На підприємстві виявлено 12 джерел викидів, з яких 2 – організованих (в тому числі 1 джерело обладнане ГОУ) та 9 джерел викиду є неорганізованими, 1 джерело – пересувне.

Розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів не перевищують: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 14,486 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 5,679 т/рік, оксид вуглецю – 1,181 т/рік, сірки діоксид – 0,174 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 12,178 т/рік, пропан – 0,377 т/рік, фенол – 0,0057 т/рік, ксилол – 0,081 т/рік, спирт етиловий – 0,069 т/рік, бутан – 0,566 т/рік, діетаноламін – 0,00000009 т/рік, етилен – 0,554 т/рік, водню хлорид – 0,00000009 т/рік.

Об’єкт належить до 2-ї групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва відсутні.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання на межі житлової зони відсутні перевищення гранично допустимих концентрацій.

Пропозиції щодо дозволених викидів відповідають чинному законодавству. Підприємство зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства при експлуатації джерел викидів. Контроль за виконанням природоохоронних заходів покладається на керівника підприємства.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства звертатися до Дніпропетровської облдержадміністрації за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 1, тел.: 0 800 505 600 протягом місяця з дня опублікування.