***Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди***

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕРБЕР» (ТОВ «ЦЕРБЕР»). Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 30920200. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, контактний номер телефону: 0675058285, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: s.zhidkov@brsm-nafta.ua. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 07301, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Набережна, 18-Б. Підприємство спеціалізується на наданні в оренду й експлуатації власного чи орендованого нерухомого майна (основний вид діяльності).

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкта ІІ групи. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство підлягає оцінці впливу на довкілля та отримало позитивний Висновок з ОВД №05.1-10/253 від 23.01.2024.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Автозаправний комплекс призначено для прийому, зберігання та відпуску РМП та СВГ. Зберігання палива здійснюється в підземних резервуарах. Загальна ємність резервуарного парку РМП – 60 м3, СВГ – 19,95 м3. Паливороздавальні колонки комплексні, в кількості 4 шт. Здійснюється відпуск бензину та дизельного палива різних марок та СВГ. Річний об'єм видачі нафтопродуктів становить: бензину - 1,21 тис. т/рік, дизпалива - 1,83 тис. т/рік, СВГ - 0,18 тис. т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксид вуглецю - 0,00258 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) - 0,06444 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,00015 т/рік; метан – 0,01058 т/рік; вуглецю діоксид – 4,74429 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] - 0,00016 т/рік; сірки діоксид - 0,00605 т/рік; аміак – 0,0005 т/рік; сірководень (Н2S) – 0,00002т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 2,77412 т/рік, а саме: в*углеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,04042 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 1,730 т/рік, бутан – 0,60176 т/рік, пропан – 0,40194т/рік*. Валові викиди знаходяться у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються для об’єкту ІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати.

Із зауваженнями та пропозиціями щодо дозволу на викиди по зазначеному промисловому майданчику звертатись в Київську обласну військову адміністрацію (Київську обласну державну адміністрацію) (01196, м. Київ, площа Лесі Українки, буд. 1, телефон – (044) 286-84-11, 286-83-18 e-mail: [zvern@koda.gov.ua](mailto:zvern@koda.gov.ua), doc@koda.gov.ua).

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди.