**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Українське зерно» (ТОВ «Українське зерно») має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами:

ТОВ «Українське зерно». Служба технічного обслуговування автотранспорту, фактичне місце розташування об’єкту: 38523, Полтавська обл., Полтавський район, с. Чернечий Яр, вул. Садова, 4-б.

Юридична адреса ТОВ «Українське зерно»: 36007, Україна, м. Полтава, Київський р-н, вул. Решетилівська, буд. 32-а. Код ЄДРПОУ – 30044094. Директор підприємства Бакум С.А., тел.: +38 (0532) 610-028, e-mail: [dmitriy.yakovenko@ie.net.ua](mailto:dmitriy.yakovenko@ie.net.ua).

ТОВ «Українське зерно» спеціалізується на вантажному автомобільному транспорті, надінні в оренду автомобілів і легкових атомобільних транспортів засобів та інше.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для новоствореного об’єкту.

Основними джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на обє’кті є виробниче устаткування, обладнання, ємності з пальним.

На майданчику свердловини розміщуватиметься 39 стаціонарних джерел викиду (6 – організованих джерел викиду та 33 – неорганізованих джерел викиду).

Річна кількість викидів забруднюючих речовин становить 141,886 т, у тому числі: Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,1467 т/рік, ‌оксид вуглецю – 0,4475 т/рік, недиференційова-ний за складом пил (аерозоль) – 1,995 т/рік, пил гумовий – 0,0075 т/рік, пил металевий (легуючих сталей) – 0,2173 т/рік, пил абразивний – 0,0398 т/рік, пил деревний – 0,0734 т/рік, пил комбікормовий (у перерахунку на білок) – 0,00001 т/рік, кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) – 0,00002 т/рік, Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ- 577, емалі ПФ-115 и НЦ-5123 – суміш у рівних кількостях) – 0,0117 т/рік, пил насіння соняшника – 0,00036 т/рік, магнію оксид – 0,00003 т/рік, сажа – 0,000685 т/рік, сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) – 0,0377 т/рік, масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і н.) – 0,00003804 т/рік, Заліза оксид (у перерахунку на залізо) – 0,010245 т/рік, марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю) – 0,0005482 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК- 26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,8089 т/рік, ангідрид сірчистий – 0,1631 т/рік, метан – 0,002031 т/рік, алюмінію оксид (в перерахунку на алюміній) – 0,00018 т/рік, етиленгліколь (етандіол) – 0,0000028 т/рік, хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,0000189 т/рік, фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифтористий кремній)/у перера- хунку на фтор – 0,0000252 т/рік, 1,1,1,2- Тетрафторетан (фреон-134-а) – 0,0034 т/рік, 1,1 –Дифторетан (фреон-152) – 0,0034, бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 0,0225 т/рік, уайт-спіріт – 0,0963 т/рік, аміак – 0,001 т/рік, олова оксид (у перерахунку на олово) – 0,000041 т/рік, свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) – 0,00001 т/рік, Ванадію п'ятиокис – 0,000049 т/рік, ‌азоту(1) оксид (N2O) – 0,00812 т/рік, вуглецю діоксид – 137,789 т/рік.

Викиди забруднюючих речовин знаходитимуться в межах гранично-допустимих норм.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», даний об’єкт належить до третьої групи по ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря.

На об’єкті підприємства не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час немає перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Звернення громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 календарних днів, від дати публікації інформації, Полтавською обласною (військовою) державною адміністрацією за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборності, 45, тел. (0532) 56-17-18.