Національний банк України (Національний банк, код ЄДРПОУ – 00032106, юридична та поштова адреса - 01601, м. Київ, Печерський р-н, вул. Інститутська, 9, тел. 067 774 49 26, nbu@bank.gov.ua) повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для майданчика за фактичною адресою: 61057, Харківська обл., м. Харків, майдан Театральний, 1. Дозвіл отримується вперше з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основний вид діяльності підприємства - діяльність центрального банку (64.11). Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність підприємства оцінці впливу на довкілля не підлягає. На підприємстві наявні виробництва: 1.A.4.a. - мале спалювання, комерційний сектор, 1.B.2.a.v - розподіл нафтопродуктів, 1.B.2.b Природний газ. Джерелами утворення забруднюючих речовин є котли HBN 1685 E-02 та HBN 1685 E-03 (потужність кожного 409 кВт), Дизельний генератор P-200H Wilson (потужність 160 кВт), паливний бак дизельгенератора об’ємом 580 л та ємність для зберігання палива об’ємом 2000 л. На внутрішньому газопроводі котельні облаштовано продувочну свічку. На підприємстві наявно 4 організованих та 1 неорганізоване джерела викиду.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини: Азоту (1) оксид (N₂O) – 0,0016 т/рік, Вуглецю діоксид – 349,91903 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,011 т/рік (0,004295 г/с), Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,118 т/рік (0,035629 г/с), Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,008 т/рік (0,003056 г/с), Оксид вуглецю – 0,108 т/рік (0,036491 г/с), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,016 т/рік, Бутан - 0,00001 т/рік (0,017335 г/с), Етан - 0,0001 т/рік (0,208018 г/с), Пропан - 0,00001 т/рік (0,019068 г/с), Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,0000002 т/рік (0,000002 г/с), метан – 0,057 т/рік (171,441373 г/с).

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо їх впровадження не потрібні. Викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів дотримано. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Харківської обласної державної адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел. +38(057) 700 04 12. E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.