### Повідомлення про намір отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю “АТБ-МАРКЕТ” (ТОВ “АТБ-МАРКЕТ”). Код ЄДРПОУ: 30487219. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, 40, тел. (056)7707943, E-mail: BeletskayaT@atbmarket.com. Місцезнаходження об’єктів/промислових майданчиків:

-Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201 г (Магазин №603);

-Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Івано-Франківськ, вул. Набережна імені Василя Стефаника, 32 (Магазин №1172);

-Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, м. Бурштин, вул. Степана Бандери, 75 а, корп. 2 (Магазин №1142);

-Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м. Долина, вул. Богдана Хмельницького, 6 (Магазин №269);

-Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Яремче, вул. Свободи, 24 а (Магазин №1311);

-Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Крихівці, вул. Слобідська, 2, прим. 256 (Магазин №1187);

-Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Назавизів, вул. Грушевського, 1 д (Магазин №1414);

-Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Татарів, вул. Незалежності, 101 (Магазин №1249);

-Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, селище Богородчани, вул. Тараса Шевченка, 97/4, прим. 1 (Магазин №259);

-Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, селище Заболотів, пл. Степана Бандери, 2 а (Магазин №1145).

Мета отримання дозволів на викиди: Отримання дозволів на викиди для новостворених об’єктів ІІІ групи. Відомості про наявність висновків з ОВД: Згідно ст. 3 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”, підприємства не підлягають оцінці впливу на довкілля. Загальний опис об’єктів: Спеціалізація підприємства: Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Джерелами викидів є наступне обладнання:

-(магазин №603)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця випікання хлібобулочних виробів-піч Форнетті, дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція TMG Power TMGB-88 (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,135; кислота оцтова-0,036; ацетальдегід-0,0025; вуглеводні насичені С12-С19 (НМЛОС)-0,054; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,375; оксид вуглецю-0,56; діоксид сірки-0,022; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,009; азоту (1) оксид [N2O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

-(магазин №1172)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag5 DILA 5/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція AKSA APD 110BD (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; вуглеводні насичені С12-С19 (НМЛОС)-0,062; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,489; оксид вуглецю-0,759; діоксид сірки-0,027; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,012; азоту (1) оксид [N2O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

-(магазин №1142)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag5 DILA 5/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція Gucbir Generator GJY33 (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; вуглеводні насичені С12-С19 (НМЛОС)-0,058; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,379; оксид вуглецю-0,564; діоксид сірки-0,019; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,009; азоту (1) оксид [N2O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

-(магазин №269)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag5 DILA 5/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція AKSA APD 110BD (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; вуглеводні насичені С12-С19 (НМЛОС)-0,053; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,423; оксид вуглецю-0,619; діоксид сірки-0,022; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,01; азоту (1) оксид [N2O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

-(магазин №1311)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag5 DILA 5/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція Green Power GP190 S/I-N-A (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; вуглеводні насичені С12-С19 (НМЛОС)-0,058; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,484; оксид вуглецю-0,644; діоксид сірки-0,025; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,013; азоту (1) оксид [N2O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

-(магазин №1187)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag5 DILA 5/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція AKSA APD 88BD (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; вуглеводні насичені С12-С19 (НМЛОС)-0,062; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,459; оксид вуглецю-0,663; діоксид сірки-0,023; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,007; азоту (1) оксид [N2O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

-(магазин №1414)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція Fogo FDG 100 I (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; вуглеводні насичені С12-С19 (НМЛОС)-0,061; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,463; оксид вуглецю-0,661; діоксид сірки-0,022; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,011; азоту (1) оксид [N2O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

-(магазин №1249)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція AKSA APD135A (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; вуглеводні насичені С12-С19 (НМЛОС)-0,068; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,558; оксид вуглецю-0,807; діоксид сірки-0,035; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,015; азоту (1) оксид [N2O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

-(магазин №259)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця випікання хлібобулочних виробів-піч Форнетті, дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція AKSA APD135A (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,135; кислота оцтова-0,036; ацетальдегід-0,0025; вуглеводні насичені С12-С19 (НМЛОС)-0,084; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,645; оксид вуглецю-0,85; діоксид сірки-0,03; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,015; азоту (1) оксид [N2O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

-(магазин №1145)-Дільниця випікання хлібобулочних виробів-хлібопекарська піч Debag5 DILA 5/Pro з розстоєчною шафою (дж.1); дільниця мийки-портомийка, загальний простір магазину-холодильне обладнання з компресорами (дж.2); дизельна електростанція Gucbir Generator GJY33 (дж.3). Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): спирт етиловий-0,108; кислота оцтова-0,02902; ацетальдегід-0,002; вуглеводні насичені С12-С19 (НМЛОС)-0,07; натрію гідрооксид-0,000009; пентафторетан-0,035; трифторетан-0,035; діоксид азоту-0,507; оксид вуглецю-0,701; діоксид сірки-0,025; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,011; азоту (1) оксид [N2O]-0,002; метан-0,003; вуглецю діоксид-68,358.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються, для об’єктів ІІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів (згідно з проведеними розрахунками та вимірами).

З приводу зауважень та пропозицій звертатись до Івано-Франківської ОДА за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, тел. (0342) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації.