ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМІТ» (ТОВ «КЕРАМІТ»), код ЄДРПОУ – 32497386. Місто знаходження юридичної особи: 67562, Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Атаманюка, 22, телефон: (048) 750-48-10. e-mail: keramzitua@gmail.com

Суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Одеса, 21 км Старокиївської дороги.

Метою надання інформації є одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів у зв’язку з його закінченням.

Основна діяльність підприємства – виробництво будівельних матеріалів: блокі стінові рядові, тротуарна плитка, керамзит, вапно будівельного комового та інших сухих будівельних сумішей.

Суб'єкт господарювання не підлягає під дію положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Під час проведення інвентаризації були визначенні джерела утворення забруднюючих речовин: відкриті, закриті склади інертних матеріалів та готової продукції, вузли перевантаження інертних матеріалів та готової продукції, піч випалення, лінія № 1 виготовлення вапна, лінія № 2 виготовлення керамзиту, камера сушильного барабану, стрічкові транспортери, шаровий холодильник, змішувач, лабораторія.

У процесі виконання технологічних операцій джерелами підприємства в атмосферне повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: оксид азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту – 0,5407 т/рік, оксид вуглецю – 2,0013т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,7092 т/рік, сірководень (H2S) – 0,00003 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,000001 т/рік, , вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-26611 і інше) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) – 0,00004 т/рік, бензин (нафтовий малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 18Е-7 т/рік, вуглеводні ароматичні – 3Е-6 т/рік, фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) – 0,0012 т/рік, фтористий водень – 0,0015 т/рік, аміак – 0,0003 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 24,9854 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,1909 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,063 т/рік, метан – 0,0076 т/рік, азоту(1) оксид N2O – 0,0008 т/рік, , вуглецю діоксид – 430,7372 т/рік. Загальни викиди складають – 28,5014 т/рік (без врахування вуглецю діоксид). Підприємство відноситься до другої групи об’єктів по ступеню впливу на атмосферне повітря.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються, регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення умов.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати протягом 30 календарних днів до Одеської облдержадміністрації, за адресою: пр. Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел.: (048)718-93-26, e-mail: genotdel@od.gov.ua.