**Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України»**

**отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами Хотинського ПМ (КС Хотин) Богородчанського ЛВУМГ**

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України».

**Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України:** 42795490.

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:** Україна, 03065, місто Київ, проспект Гузара Любомира, будинок 44; тел.: +38(044) 239-77-76, (044) 298-64-76; e-mail:  [info@tsoua.com](mailto:FORLETTER@UTG.UA).

**Місцезнаходження об’єкта:** Україна, 60043, Чернівецька область, Дністровський район, Недобоївська територіальна громада, село Долиняни, вулиця  Головна , 77.

**Мета отримання дозволу на викиди:** дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** Хотинський ПМ (КС Хотин) Богородчанського ЛВУМГ є діючим об’єктом, що введений в експлуатацію в 1988 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності з моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» на об’єкті Хотинський ПМ (КС Хотин) Богородчанського ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

**Загальний опис об’єкта:**

Хотинський ПМ (КС Хотин) містить такі об’єкти і системи: обладнання для транспортування природного газу; адміністративно-виробничі будівлі та споруди; газорозподільну станцію (ГРС) Хотин (або АГРС-10М); вузол підключення КС.

Технологічний процес експлуатації Хотинського ПМ (КС Хотин) складається із відбору технологічного газу з магістрального газопроводу, очистки, компримування газу, охолодження та повернення технологічного газу у магістральний газопровід.

На разі КС Хотин знаходиться в резерві, товаро-транспортна робота її потужностями не здійснюється.

Основним видом діяльності ГРС Хотин (АГРС-10М) являється транспортування газу до кінцевого споживача за допомогою трубопровідного транспорту.

Газорозподільна станція призначена для зниження тиску газу від магістрального газопроводу і подачі газу в систему газопостачання населених пунктів, промислових підприємств та інших споживачів в заданому обсязі з необхідним тиском, ступенем одоризації та вимірюванням витрати газу.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на проммайданчику є технологічне обладнання, а саме: газо-перекачувальні агрегати (ГПА), котли опалення, підігрівачі газу, ємності зберігання ПММ, технологічні крани, тощо.

Джерелами викиду забруднюючих речовин є газовихлопні шахти, димові труби, технологічні свічі, дихальні труби, свічні крани, вентиляційні труби та неорганізовані викиди. Загальна кількість джерел викиду – 134 (132 – організованих, 2 – неорганізованих).

Суб’єкт господарювання внесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об’єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості газотранспортної системи України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства.

Доступ сторонніх осіб до об’єкту заборонено.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів.** Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять 255 712,646 т/рік в тому числі: – Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 454,166 т/рік, Азоту (1) оксид [N2О] – 10,876 т/рік, Заліза оксид (у перерахунку на залізо) – 0,003 т/рік, Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану – 0,00013 т/рік , Оксид вуглецю – 1625,111 т/рік , Речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом – 0,390, Фтористий водень - 0,000082 т/рік, Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) – 0,000065 т/рік , Сірки діоксид – 0,236 т/рік, Вуглецю діоксид – 252435,547 т/рік, Метан – 1170,073 т/рік, Сульфатна кислота (H2SO4)(cірчана кислота) – 0,001 т/рік , Кремнію діоксид аморфний - 0,000065 т/рік, Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) – 0,751 т/рік , Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 15,490 т/рік , Меркаптани (Етантіол) - 0,000000038 т/рік, Акролеїн – 0,002 т/рік. Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин перевищують потенційні обсяги. За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об’єкт підлягає взяттю на державний облік та відноситься до другої групи.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** не передбачено.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** не передбачено.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Нормативна санітарно-захисна зона об’єкта витримана. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Суб’єкт господарювання зобов’язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

**Зауваження та пропозиції громадськості щодо наміру ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами Хотинського ПМ (КС Хотин) можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення до Чернівецької обласної військової адміністрації за адресою:** **Україна,  58000, Чернівецька обл, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1; (58003, Чернівецька обл, м. Чернівці, вул. Володимира Маяковського, 35), тел. (0372)- 52-47-97, E-mail: ecology@bukoda.gov.ua.**