**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» (ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ»). Код ЄДРПОУ: 44800308. Юридична адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, 1, тел. 0676913117, e-mail: volodymyr.mura@wog.ua

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» займається роздрібною торгівлею пальним. (КВЕД: 47.30 Роздрібна торгівля пальним).

Місцезнаходження майданчика АЗС «Колодяжне»: 45061, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодяжне, вул. Луцька, 2а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,0000938582 т/рік, бутан – 0,23 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,2307729 т/рік, пропан – 0,34 т/рік, бензол – 0,0003824944 т/рік, ксилол - 0,000202 т/рік, толуол – 0,000326 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Ковель «Луцька»: 45008, Волинська обл., Ковельський р-н, м. Ковель, вул. Луцька, 29а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,00004598 т/рік, бутан – 0,21 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,203741 т/рік, пропан – 0,33 т/рік, бензол – 0,00030336 т/рік, ксилол - 0,0001739 т/рік, толуол – 0,0002795 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Ковель «Брестська»: 45008, Волинська обл., Ковельський р-н, м. Ковель, вул. Брестська, 141. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,000050084 т/рік, бутан – 0,21 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,200463 т/рік, пропан – 0,33 т/рік, бензол – 0,000293725 т/рік, ксилол - 0,0001661 т/рік, толуол – 0,0002581 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Ковель «Варшавська»: 45007, Волинська обл., Ковельський р-н, м. Ковель, вул. Варшавська, 3б. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,024 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,344 т/рік, вуглецю оксид – 0,24 т/рік, сірки діоксид – 0,036 т/рік, сірководень – 0,0002348 т/рік, бутан – 0,23 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 –0,32816 т/рік, пропан – 0,35 т/рік, бензол – 0,0006433 т/рік, ксилол - 0,0003264 т/рік, толуол – 0,000522 т/рік, формальдегід – 0,0048 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000044 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Ратне»: 44101, Волинська обл., Ковельський р-н, селище Ратне, вул. Центральна, 1а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,015 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,215 т/рік, вуглецю оксид – 0,15 т/рік, сірки діоксид – 0,0225 т/рік, сірководень – 0,0000782 т/рік, бутан – 0,26 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,184467 т/рік, пропан – 0,39 т/рік, бензол – 0,000380056 т/рік, ксилол - 0,000216 т/рік, толуол – 0,000351 т/рік, формальдегід – 0,0030 т/рік, бенз(а)пірен – 0,00000028 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)74-01-32, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.