ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: *приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»).*

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: *00292988.*

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: *77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця, тел. +38 (0342) 58-37-17, 0342 58-37-63, факс: 0342 58-37-17, ons@ifcem.if.ua*

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: *в 1 км на південний схід від с. Межигірці в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області.*

Мета отримання дозволу на викиди: *визначення параметрів джерел викидів, визначення якісних та кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, розробка нормативів гранично допустимих викидів; регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Підприємство має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №2621286101-1 від 26.08.2014 р., виданий Департаментом екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, термін дії якого закінчується 26.08.2024 р.*

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: *висновок №7-03/12-29078/10-17 від 15.12.2017 р. державної екологічної експертизи по матеріалам оцінки впливу на навколишнє середовище «Межигірське родовище гіпсів, розташоване у Галицькому районі Івано-Франківської області України, для ПАТ «Івано-Франківськцемент», виданий Міністерством екології та природних ресурсів України.*

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): *транспортна, поглиблювальна система розробки з паралельним переміщенням фронту робіт та з зовнішнім розміщенням відвалів розкривних порід. Враховуючи фізико-механічні властивості корисних копалин, виконання видобувних робіт здійснюватиметься з використанням буровибухових робіт. Для зняття РШҐ з площі родовища використовується бульдозер. За допомогою бульдозера РШҐ складується у бурти, з яких екскаватором завантажує у автосамоскиди, які транспортують його на склад зберігання. Для транспортування корисної копалини до ДСК, а розкривних порід у відвали також використовуватимуться автосамоскиди.*

*Джерелами викидів забруднюючих речовин при експлуатації кар’єру будуть проведення буро-вибухових робіт, роботи двигунів внутрішнього згорання кар’єрних машин і механізмів (гірничий комбайн, екскаватори, бульдозери, автосамоскиди), виймально-навантажувальні роботи розкривних порід (в т.ч. ГРШ) та корисної копалини, рух автотранспорту (взаємодія коліс з дорогою, здування пилу з кузову), формування відвалів розкривних порід (в т.ч. ГРШ), зберігання розкривних порід у відвалі.*

Відомості щодо видів та обсягів викидів: *речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 1,97578 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 3,6986 т/рік, оксид вуглецю – 10,876 т/рік, сірки діоксид – 1,78064 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-265 П та інш.) – 2,993 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000029 т/рік.*

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: *не передбачаються.*

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: *Обсяги видів забруднюючих речовин не перевищують затверджені граничнодопустимі нормативи викидів, а викиди, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.*

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30-ти днів з дня публікації до Івано-Франківської обласної військової адміністрації за адресою: *22916, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21, тел.: (03422) 55-20-07, e-mail: oda@if.gov.ua.*