**«Повідомлення про намір отримання дозволу на викиди»**

|  |
| --- |
| **Повне найменування суб’єкта господарювання:** ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТАЖ - 7».**Скорочене найменування суб’єкта господарювання:** ТОВ «АВАНТАЖ - 7».**Код ЄДРПОУ:** 42435174**Юридична та поштова адреси21050, Вінницька обл., м. Вінниця, Вінницький р-н, вул. Г. Сковороди, буд. 10, оф. 49**.Контактний номер телефону: +38 (067) 350-52-55; Електронна пошта: musiychuk@avantage7.com.ua**Адреса виробничого майданчика:** Житомирська область, Житомирський район. Територія Глибочицької територіальної громади, за межами населених пунктів, автодорога Київ – Чоп(на Будапешт через мм Львів , Мукачеве і Ужгород), 125 км+895 (ліворуч)(кадастровий номер ділянки 1822082000:03:000:0918)**Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для нового об’єкту.**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля:** Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «АВАНТАЖ - 7» підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» «поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше». Об'єкт отримав позитивний Висновок з ОВД № 4100/4-3/4-4-1837 від 09.10.2020. Реєстраційний номер справи про ОВД планованої діяльності в Єдиному реєстрі ОВД 2020325418.**Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):** Автозаправний комплекс (АЗК) ТОВ «АВАНТАЖ - 7» призначений для прийому, зберігання та відпуску споживачам світлих нафтопродуктів (бензину нафтового, дизпалива) та зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ)– (КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами ).Орієнтовна потужність (за кількістю автозаправок на годину) - 80 од/год., 350 од/добу (150 заправок на добу нафтопродуктами, та 200 заправок на добу зрідженими вуглеводневими газами (ЗВГ).На майданчику АЗК розташовано підземний резервуар зберігання зрідженого газу ємністю 19,99 м. куб., підземний резервуар палива ємністю 83 м. куб., розділений на 4 відділення, заправних острівців – 6 шт., на яких встановлені паливороздавальні колонки(ПРК) фірми «TATSUNO» (Україна): ПРК ЗВГ, продуктивністю 50 л/хв.– 2 шт., ПРК багатопаливні, продуктивністю 50 л/хв.–3 шт.(2 марки бензину, ДП та ЗВГ), ПРК багатопаливна швидкісна, продуктивністю 120 л/хв.–1 шт. (ДП), дизельгенератор потужністю 50 кВА, марки Plus Power GF2-50 - 1шт.Зріджений вуглеводневий газ(ЗВГ) доставляється на АЗК спеціальними автоцистернами (АЦЗГ). Конструкція резервуару забезпечує захист його герметичності. Зливання газу з автоцистерни в резервуарний парк здійснюється насосом цистерни або насосом резервуару.Нафтопродукти доставляються автомобільними цистернами. Зливання нафтопродуктів з автоцистерни в резервуарний парк здійснюється насосом цистерни.**Відомості, щодо видів та обсягів викидів:** Під час функціонування АЗК орієнтовні обсяги викидів становлять: бензин (нафтовий сірчистий, у перерахунку на вуглець) – 3,077 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,041 т/рік; пропан – 0,474 т/рік; бутан – 0,711 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) ) [NO + NO2] – 0,333 т/рік; вуглецю оксид – 0,359 т/рік; діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,012 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом– 0,108 т/рік; НМЛОС – 0,042 т/рік; Метан – 0,003 т/рік; Діоксид вуглецю – 62,141 т/рік; Азоту (1) оксид [N2О] – 0,002 т/рік **Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання**: відповідно до п.1.6 та Додатку №3 «Інструкції…», затвердженої Наказом Мінприроди України №108 від 09.03.2006р., для об’єктів 2 групи не передбачаються**Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:** відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 року для об’єктів 2 групи – не передбачені.**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря».**Відповідність пропозицій, щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 та Наказу №177 від 10.05.2002. ТОВ «АВАНТАЖ - 7» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства.**Зауваження та пропозиції щодо намірів** приймаються в місячний термін після публікації Житомирською обласною військовою адміністрацією за адресою: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 1; тел.: (0412) 47-50-14; (0412) 47-08-57; e-mail: zvern@apoda.zht.gov.ua. |