**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди**

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ДРАЙВ» (ТОВ «ОККО-ДРАЙВ»)

**Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за єДРПОУ**: 39228137

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:** 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славсько, вул. Франка Івана, 14-А, тел: +38(032) 29-89-601, office@gng.com.ua

**Місцезнаходження об’єкта:**

**АЗС№21** (89040, Закарпатська область, Ужгородський р-н, Дубриницько-Малоберезнянська ТГ, с. Малий Березний, вул. Ублянська, 39).

1. **Мета отримання дозволу на викиди:** Отримання дозволу на викиди для існуючих об’єктів АЗС№21, які відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.
2. **Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:**
3. У 2007р. розроблений робочий проект «Стаціонарна автозаправна станція на 200 заправлень на добу на автодорозі КПП – «М. Березний в с. М. Березний Березнянського району», проведена комплексна експертиза проекту (позитивний висновок Закарпатської обласної служби Української державної інвестиційної експертизи №514 від 15.07.2007р.) та екологічна експертиза проекту Державнми управлінням екології та природних ресурсів в Закарпатській області (висновок №63/12 від 15.01.07.)
4. Після проведеної реконструкції, АЗС №21 введена в експлуатація згідно з Актом державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта до експлуатації 26.12.2007р.. і затвердженим розпорядженням голови березнянської РДА №510 від 26.12.2007 року.
5. Проходження процедури ОВД не є необхідним, оскільки об’єкт введений в експлуатацію до введення в дію ЗУ «Про ОВД», що визначено ст. 17 цього закону в п 1 і 2. Також за період експлуатації об’єкт не зазнав змін передбачених пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 ЗУ «Про ОВД».

**Загальний опис об’єкта.** ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 200 заправок на добу по світлим нафтопродуктам) і оснащена стаціонарного типу з комплексом будівель для прийому, зберіганню та відпуску нафтопродуктів з підземним розміщенням резервуарів для нафтопродуктів та із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом (ДП ЕВРО, ДП Пульс), бензином ( А-95 ЕВРО, А- 95 Пульс) . На АЗСнаявний дизель агрегат, морозильна установки та очисні споруди.

На АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об’єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища. Для АЗС№21, СЗЗ - 50м..

**Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин.** Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів по АЗС складають (т/рік).

|  |  |
| --- | --- |
| Сірководень | 0,000 |
| Метан | 0,039 |
| Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) | 0,264 |
| Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,000 |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 0,000 |
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,012 |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки | 0,001 |
| Оксид вуглецю | 0,001 |
| Аміак | 0,002 |
| Діоксид вуглецю | 0.948 |
| **Усього для підприємства** | **1.266** |

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи - не надаються.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.**Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачені.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.** Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.** Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Підприємство ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання направляти в Закарпатську обласну військову державну адміністрацію за адресою: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Народна, 4, e-mail: admin@carpathia.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.