**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» (ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ»). Код ЄДРПОУ: 44800308. Юридична адреса: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, 1, тел. 0676913117, e-mail: volodymyr.mura@wog.ua

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 від 23.05.2017 р. дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» займається роздрібною торгівлею пальним. (КВЕД: 47.30 Роздрібна торгівля пальним).

Місцезнаходження майданчика АЗС «Бармаки»: 35372, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Бармаки, вул. Польова, 2. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,0008 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,341 т/рік, вуглецю оксид – 0,0136 т/рік, сірки діоксид – 0,032 т/рік, бутан – 0,33 т/рік, бензин – 0,3132 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,02515 т/рік, пропан – 0,51 т/рік, бензол – 0,0013748 т/рік, ксилол - 0,000808 т/рік, толуол – 0,0013212 т/рік, діоксид вуглецю – 25 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Здолбунів»: 35701, Рівненська обл., Рівненська р-н, м. Здолбунів, вул. Коперника, 49. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,0018 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,767 т/рік, вуглецю оксид – 0,0307 т/рік, сірки діоксид – 0,072 т/рік, бензин – 0,19798 т/рік, бутан – 0,29 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,043 т/рік, пропан – 0,45 т/рік, бензол – 0,000883 т/рік, ксилол - 0,000525 т/рік, толуол – 0,000847 т/рік, діоксид вуглецю – 56,3 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Зоря»: 35314, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, вул. Єдності, 9. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива та бензину, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,0018 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,767 т/рік, вуглецю оксид – 0,0307 т/рік, сірки діоксид – 0,072 т/рік, бензин – 0,1111 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,04139 т/рік, бензол – 0,0004717 т/рік, ксилол - 0,0002828 т/рік, толуол – 0,0004539 т/рік, діоксид вуглецю – 56,3 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Рівне «Сюрприз»: 33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Сердечна, 26. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,0018 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,767 т/рік, вуглецю оксид – 0,0307 т/рік, сірки діоксид – 0,072 т/рік, бутан – 0,38 т/рік, бензин – 0,4246 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,046267 т/рік, пропан – 0,57 т/рік, бензол – 0,001897 т/рік, ксилол - 0,0011216 т/рік, толуол – 0,0018162 т/рік, діоксид вуглецю – 56,3 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗC «Біла Криниця»: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Біла Криниця, а/д Київ-Чоп, км 321+600. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,00233 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,993 т/рік, вуглецю оксид – 0,0397 т/рік, сірки діоксид – 0,0932 т/рік, бензин – 0,30133 т/рік, бутан – 0,29 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,0672 т/рік, пропан – 0,43 т/рік, бензол – 0,001325 т/рік, ксилол - 0,00077858 т/рік, толуол – 0,00126175 т/рік, діоксид вуглецю – 72,88 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗC Рівне «Дубенська»: 33004, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Дубенська, 163а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,00226 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,963 т/рік, вуглецю оксид – 0,0385 т/рік, сірки діоксид – 0,0904 т/рік, бензин – 0,2182 т/рік, бутан – 0,26 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,055537 т/рік, пропан – 0,39 т/рік, бензол – 0,0009634 т/рік, ксилол - 0,0005756 т/рік, толуол – 0,0009378 т/рік, діоксид вуглецю – 70,69 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС «Бранів»: 34730, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Бранів, вул. Корецька, 8. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину та скрапленого вуглеводневого газу, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,00186 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,793 т/рік, вуглецю оксид – 0,0317 т/рік, сірки діоксид – 0,0744 т/рік, бензин – 0,0920 т/рік, бутан – 0,23 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,04483 т/рік, пропан – 0,36 т/рік, бензол – 0,0004015 т/рік, ксилол - 0,0002425 т/рік, толуол – 0,0003935 т/рік, діоксид вуглецю – 58,18 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗC «Гоща»: 35400, Рівненська обл., Рівненський р-н, селище Гоща, вул. Рівненська, 74а. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину, паливороздавальні колонки. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: бензин – 0,19999 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,006817 т/рік, бензол – 0,000873 т/рік, ксилол - 0,000515 т/рік, толуол – 0,000847 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗC «Межиріч» Остріг: 35808, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Межиріч, вул. Хутірська, 21. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,00204 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,87 т/рік, вуглецю оксид – 0,0348 т/рік, сірки діоксид – 0,0816 т/рік, бензин – 0,20213 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,0485 т/рік, бензол – 0,0009033 т/рік, ксилол - 0,0005354 т/рік, толуол – 0,0008675 т/рік, діоксид вуглецю – 63,81 т/рік.

Місцезнаходження майданчика АЗС Костопіль «Об’їзна»: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Мала Любаша, автодорога Городище-Рівне-Старокостянтинів 121 км + 500 м. Джерелами забруднення є: резервуари зберігання дизельного палива, бензину, паливороздавальні колонки, дизельний генератор. В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: сажа – 0,00143 т/рік, оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,61 т/рік, вуглецю оксид – 0,0244 т/рік, сірки діоксид – 0,0572 т/рік, бензин – 0,03646 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 – 0,0327 т/рік, бензол – 0,00015854 т/рік, ксилол - 0,0000939 т/рік, толуол – 0,00015226 т/рік, діоксид вуглецю – 44,73 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Рівненської ОДА (33028, Рівненська обл, м. Рівне, майдан Просвіти, 1, roda@rv.gov.ua, тел.: 0362 695 165) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.