**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНОПЛАСТ» (ТзОВ «РЕНОПЛАСТ»). Код ЄДРПОУ: 35353678. Юридична адреса: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 42, тел. 0980149277, e-mail: lena-1572@i.ua

Місцезнаходження майданчика: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 28А.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Основним видом діяльності ТзОВ «РЕНОПЛАСТ» є виготовлення вікон та дверей із ПВХ профілю та алюмінієвих конструкці (КВЕД: 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон).

Виробництво вікон ПВХ проходить у кілька етапів: підготовка армуючого і пластикових профілів; свердління та фрезерування отворів для водовідливу, вентиляції і фурнітури; зварювання заготовок; зачищення кутів; установка імпостів та ущільнювальної гуми; установка і регулювання фурнітури; встановлення склопакетів.

Джерелами забруднення є: нагрівачі інфрачервоного випромінювання, газовий котел «Viessman-30», твердопаливний котел HIT Pellet Duo 40, технологічне обладнання для виготовлення вікон та дверей з ПВХ, резервуар для зберігання дизпалива об’ємом 14,96 м3, паливороздавальна колонка, печі буржуйки, дизельний генератор. В якості палива використовується природний газ, соняшникові паливні гранули та дрова.

В результаті роботи підприємства в атмосферне повітря потрапляють: оксиди азоту (в перерахунку на діоксид) – 0,47142 т/рік, вуглецю оксид – 0,38928 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,011065 т/рік, парникові гази (метан – 0,01267 т/рік, діоксид вуглецю – 232,72 т/рік, оксид діазоту – 0,0061278 т/рік, НМЛОС – 0,07082 т/рік), вініл хлористий – 0,00018 т/рік, 4,4-дифенілметандіізоціанат – 0,0309 т/рік, сірководень – 0,00001693 т/рік, бензол – 0,0000091 т/рік, вуглеводні насичені С12-С19 – 0,114011 т/рік, сажа – 0,018 т/рік, діоксид сірки – 0,045 т/рік, формальдегід – 0,0045 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000000495 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, щодо скорочення викидів для підприємства не передбачаються, так як викиди не перевищують нормативних значень, пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають діючому законодавству.

Протягом 30 календарних днів з дня публікації суб’єктом господарювання повідомлення про намір в місцевих друкованих засобах масової інформації громадськість може надати до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)74-01-32, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua) зауваження та пропозиції до дозволу на викиди у письмовій або електронній формі.