**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

Повне найменування суб’єкта господарювання: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» АЗК № 134.

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» АЗК№ 134.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання та фактичне місце знаходження АЗК: Житомирська обл., Житомирський р-н, територія Глибочицької територіальної громади, за межами населених пункті, автодорога М-06 Київ-Чоп (на Будапешт через мм. Львів, Мукачеве і Ужгород) км 126+415 (ліворуч).

Контактний номер телефону 0674130356; електронна пошта: sv1408@ukr.net.

Індифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32285225.

Метою отримання дозволу на викиди є: надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного терміну в дозволі.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Автозаправний комплекс (АЗК) з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів та автомобільним газозаправним пунктом (АГЗП) за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, територія Глибочицької територіальної громади, за межами населених пункті, автодорога М-06 Київ-Чоп (на Будапешт через мм. Львів, Мукачеве і Ужгород) км 126+415 (ліворуч),отримано висновок з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами [Закону України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19) «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля, (висновок № 2206/1-3/1-4-1499 від 06.09.2024 року).

Загальний опис об’єкта: основним видом діяльності ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код КВЕД 46.71). АЗК №134 призначена для прийому, зберігання і відпуску трьох марок бензину, двох марок дизпалива, суміші СВГ пропан-бутан і сервісного обслуговування водіїв та пасажирів.

АЗК з об’єктами сервісного обслуговування призначена для прийняття і відпуску світлих нафтопродуктів та скрапленого газу (пропану та бутану), які за допомогою насосів подають із резервуарів в баки автомобілів. Передбачено відпуск трьох марок бензину (upg-95, А-95, upg-100), двох марок дизельного пального (дизельне паливо, дизельне паливо Євро) та суміші скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) пропан-бутан. Планована річна реалізація палива становить: • бензину – 1980 м3/рік; • дизпалива – 3600 м3 /рік • СВГ – 1400 м3/рік. Кількість заправок бензином та дизпаливом на добу передбачається в кількості 250 автомобілів. Кількість заправок газом на добу складає 100 автомобілів. Зберігання рідкого моторного палива (бензин, дизельне паливо) передбачається в двох підземних секційних резервуарах ємністю 50+55 м 3 , в т. ч. 5 м3 для аварійного зливу нафтопродуктів, що передбачено розмістити під паливороздавальними колонками (ПРК) на монолітних залізобетонних плитах. По видам палива: • секційний резервуар об’ємом 50 м3: upg-100 – 10 м3; А-95 – 20 м3; upg-95 – 20 м3; • секційний резервуар об’ємом 55 м3: ДП – 35 м3; ДП Є – 15 м3, пролиті нафтопродукти – 5м3. Загальна ємкість зберігання.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин:

При роботі АЗК в атмосферу виділятимуться наступні забруднюючі речовини: оксиди вуглецю – 0,0085 т/рік, вуглецю діоксид – 15,751 т/рік, ‌речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,0005 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту) – 0,2131 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,02 т/рік, бутан –1,521356 т/рік, бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 5,397 т/рік, вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) – 0,04474 т/рік, пропан – ‌0,834964 т/рік, акролеїн – 0,00022 т/рік.

Підприємство відноситься до об’єктів другої групи, що не має виробництв, або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування, а саме підприємство ставиться на державний облік.

На території об’єкту, що розглядається, відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів.

На об’єктах підприємства не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тому що на даний час не має перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводить (протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення) Житомирська облдержадміністрація за адресою: 10014, місто Житомир, майдан С.П. Корольова, 1, тел. (0412) 47-08-57, [E-mail: ztadm@apoda.zht.gov.ua](https://oda.zht.gov.ua/mailtoztadm%40apoda.zht.gov.ua)