ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4» (ПрАТ «ДБК-4»), код ЄДРПОУ 05503160, юр. адреса: 04074, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Лугова, 13, тел. (044) 430-22-58, e-mail: gbisekretar@i.ua, повідомляє про наміри отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі діяльності підприємства, яка розташована за адресою: м. Київ, Оболонський р-н, вул. Лугова, 13.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин отримується у зв’язку із закінченням терміну дії існуючого дозволу. Відповідно до п.1 ч.3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність підприємства потрапляє під процедуру оцінки впливу на довкілля. ПрАТ «ДБК-4» отримано висновок з оцінки впливу на довкілля від 20.04.2022 № 077-972.

Основним видом діяльності ПрАТ «ДБК-4» є будівництво житлових і нежитлових будівель з організацією повного комплексу будівельних процесів: виробництво бетону і залізобетону, метоло- і металопластикових виробів тощо. Підприємство віднесено до другої групи за ступенем впливу об'єкту на забруднення атмосферного повітря, та потребує взяття на державний облік за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

У результаті проведення інвентаризації джерел викидів встановлено, що на підприємстві налічується п’ятдесят дев’ять стаціонарних джерел викидів: пункти розвантаження цементу, щебеню, піску (дж. №1, 3-5, 8-9), труби силосів зберігання цементу та накопичувального бункеру (дж. №2, 6-7, 10-14), труби формувальних цехів №1 і №2 (дж. №15-17, 26-28), труби арматурного цеху (дж. №18-25), труби складу металу (дж. №29-38), труби дільниць ремонтно-механічного цеху (дж. № 39-41), труба енергоцеху (дж. №42), труба акумуляторної (дж. №43), труби газової котельної (дж. №49-52), внутрішня АЗС (дж. №44-48), а також труби цехів УВТК (дж. №53-56), ремонтного боксу БМУ №3 (дж. №57), їдальні (дж. №58-59).

Потужність викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від об’єкту в цілому становить 1,855395 г/с та 850,941 т/рік, в т.ч: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 2,863 т/рік, оксиди азоту – ‌0,794 т/рік, оксид вуглецю – ‌0,139 т/рік, сульфатна кислота – 0,0002 т/рік, залізо та його сполуки – 2,287 т/рік, діоксид титану – 1,2·10-4 т/рік, хром та його сполуки – 0,0001 т/рік, манган та його сполуки – 0,132 т/рік, кремнію діоксид – 5,5·10-4 т/рік, натрію гідроокис– 0,0063 т/рік, азоту (І) оксид – 0,0014 т/рік, метан – 0,014 т/рік, вуглецю діоксид – 844,621 т/рік, ксилол – 0,017 т/рік, толуол – 0,017 т/рік, бензин – 0,047 т/рік, вуглеводні насичені – 0,00031 т/рік, водень фтористий – 0,0001 т/рік, акролеїн – 0,0014 т/рік, ртуті та її сполуки – 1,8·10-6 т/рік.

Підприємство відноситься до другої групи – заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються.

Нормативи ГДВ забруднюючих речовин не перевищені – заходи щодо скорочення викидів не розробляються.

Величини викидів забруднюючих речовин не перевищують нормативи екологічної безпеки та гігієнічні нормативи. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації оголошення до Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28, тел. (044) 366-64-10 (-11), e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua.