**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

Товариство з обмеженою відповідальністю “Спільне українсько-канадське підприємство “РосанПак” (ТзОВ СП “РосанПак”) готує документи для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря як для існуючого підприємства.

Суб’єкт господарської діяльності за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря віднесений до ІІ групи.

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ: 22412950.

Юридична та поштова адреси, контактний номер телефону, електронна пошта суб’єкта господарювання: 81130, Львівська обл., Львівський р-н., с. Сокільники, вул. Львівська бічна, 3, (032) 294-95-94, р.maruschak@rosanpak.com

Фактична адреса об’єкта: 81130, Львівська обл., Львівський р-н., с. Сокільники, вул. Львівська бічна, 3.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання нового дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря як для існуючого об’єкту, що має дозвіл, у звʼязку з замінами моделей термоформувальних машин на машини нових моделей, зі зміною місць розташування термоформувальних машин.

Назва виду діяльності підприємства згідно КВЕД: виробництво тари з пластмас (22.22). Згідно з [частинами другою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#n24) і [третьою](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#n56)  статті 3 Закону України ”Про оцінку впливу на довкілля” дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля як такі, які можуть мати значний вплив на довкілля. Оцінка впливу на довкілля на підприємстві не проводилася.

Всього на виробничому майданчику розміщені 45 джерел викидів забруднюючих речовин: 44 організованих, 1 неорганізоване.

Основне виробництво ТзОВ СП „РосанПак” полягає у виробництві харчової тари з пластмас. До основного виробництва підприємства відносяться процеси підготовки сировини (виготовлення плівки) і безпосередньо виробництво харчової тари.

Виготовлення поліпропіленової, полістирольної і поліетилентерефталатної плівки відбувається на екструзійних лініях. Сировиною для виготовлення плівки є полімерні гранули, які виготовляються на лініях гранулювання.

Виробництво харчової тари здійснюється на термоформувальних машинах з поліпропіленової, полістирольної і поліетилентерефталатної плівки шляхом термоформування під тиском.

На окремі види пластмасової таринаноситься друк на друкарській дільниці. Висушування пофарбованих поверхонь здійснюється ультрафіолетовою лампою. Деталі поверхонь друкарських машин після закінчення роботи промивають розчинником 647 та розчинником для флексодруку РФД2.

З метою проведення випробувальних досліджень полімерної сировини та продукції на підприємстві передбачена лабораторія якості, яка знаходиться в адміністративно-виробничому корпусі.

Для забезпечення безперебійного функціонування основного виробництва на підприємстві організоване допоміжне виробництво – інструментальний цех.

До складу інструментального цеху входять наступні дільниці: термообробки, зварювальна, механічної обробки, шліфувальна, верстатів з ЧПК.

Для зарядки батарей електронавантажувачів на підприємстві обладнаний пост зарядки акумуляторних батарей.

Для отримання теплової енергії в холодний період року на підприємстві діють дві котельні.

Котельня № 1, дахова, обладнана двома водогрійними газовими котлами Vitoplex 100 Viessmann номінальною потужністю 720 кВт кожний.

Котельня № 2 розташована в окремій будівлі. Вона обладнана двома твердопаливними котлами KALVIS-400 номінальною потужністю 400 кВт кожний. Котли працюють почергово і ніколи разом.

Для забезпечення електроенергією при аварійному відключенні від центральної електромережі використовуються два дизельних генератори: Alimar ALMAR 22 потужністю 22 кВт і Alimar ALMAR 150 потужністю 150 кВт.

Загальний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємством становить 213,977 т/рік.

Основні види та обсяги викидів забруднюючих речовин наступні: сполуки азоту – 0,334 т/рік, вуглецю оксид – 10,572 т/рік, вуглецю діоксид – 196,591 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,181 т/рік, кислота оцтова – 5,383 т/рік, стирол – 0,344 т/рік, ацетальдегід – 0,132 т/рік, формальдегід – 0,129 т/рік, спирт етиловий– 0,109 т/рік, бутилацетат – 0,046 т/рік, етилацетат – 0,033 т/рік, толуол – 0,064 т/рік, масло мінеральне – 0,027 т/рік, спирт бутиловий – 0,012 т/рік.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітряне не перевищують встановлених нормативів гранично допустимих викидів відповідно до законодавства.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва і заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 календарних днів з дня публікації інформації Львівською обласною військовою адміністрацією за адресою: 79000, Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів, вул. Винниченка, будинок 18, Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації за адресою: 79026, Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів, вул. Стрийська, будинок 98, (032)238-73-83, envir@loda.gov.ua.